# Vertikaalse kaldenurga seadmine

Vertikaalset kaldenurka saab seada piirkonnas 47° (vasakul) kuni 47° (paremal).

Sageli kasutatavate vertikaalsete kaldenurkade kiireks ja täpseks seadmiseks on nurkade 0°, 22,5°, 45° ja 47° jaoks ette nähtud piirikud.

##

- Tõmmake vasakpoolne reguleeritav tugirööbas (5) lõpuni välja.
- Vabastage kinnituspide (13).
- Pöörake liughaara (27) käepidemest (1) vasakule, kuni nurganäidikul (32) on soovitud vertikaalne kaldenurk.
- Hoidke liughaara (27) selles asendis ja pingutage kinnituspide (13) uuesti kinni.
  Kinnituspideme kinnitusjõud peab hoidma liughaara vastavas asendis mis tahes vertikaalse kaldenurga puhul.

##

- Tõmmake parempoolne reguleeritav tugirööbas (5) lõpuni välja.
- Vabastage kinnituspide (13).
- Keerake liughaara (27) käepidemest (1) 0° asendist kergelt vasakule ja pöörake pöördnuppu (38), kuni nähtavale ilmub parempoolne kaldenurk.
- Pöörake liughaara (27) käepidemest (1) paremale, kuni nurganäidikul (20) on soovitud kaldenurk.
- Hoidke liughaara (27) selles asendis ja pingutage kinnituspide (13) uuesti kinni.
  Kinnituspideme kinnitusjõud peab hoidma liughaara vastavas asendis mis tahes vertikaalse kaldenurga puhul.

##

Et vertikaalset standardset kaldenurka 0° saaks uuesti kergelt seada, lukustub pöördnupp (38) vasakusse vertikaalsesse kaldenurga piirkonda. |

- Keerake liughaara (27) paremalt poolt üle 0°-asendi.

##

- Tõmmake mõlemad reguleeritavad tugirööpad (5) lõpuni välja.
- Vabastage kinnituspide (13).
- Keerake liughaara (27) käepidemest (1) 0° asendist kergelt vasakule ja pöörake pöördnuppu (38), kuni nähtavale ilmub parempoolne kaldenurk.
- Pöörake liughaara (27) käepidemest (1) hoides vasakule või paremale, kuni nurganäidikul (32) või (20) on soovitud kaldenurk.
- Hoidke liughaara (27) selles asendis ja pingutage kinnituspide (13) uuesti kinni.
  Kinnituspideme kinnitusjõud peab hoidma liughaara vastavas asendis mis tahes vertikaalse kaldenurga puhul.

##

Tõmmake reguleerimisnupp (33) täiesti välja ja keerake seda 90°. Seejärel keerake liughaara (27) käepidemest (1), kuni liughaar kuuldavalt kohale fikseerub.