# Lietošana

- Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.

Transportēšanas aizsardzība
Slīdrokas fiksēšana
Sagatavošana darbam
Horizontālā zāģēšanas leņķa iestatīšana
Vertikālā zāģēšanas leņķa iestatīšana
Uzsākot lietošanu
Norādījumi darbam
Zāģēšana
Profillīstu apstrāde
Svarīgāko iestatījumu pārbaude un korekcija
Transportēšana