# Förberedande arbeten

##

Fria ändan på långa arbetsstycken måste alltid pallas upp eller stödas.

Sågbordet kan förstoras åt vänster eller höger med sågbordsförlängningarna (7).

- Fäll klämspaken (50) inåt.
- Dra ut sågbordsförlängningen (7) till önskad längd (maximalt 250 mm).
- För låsning av sågbordsförlängningen tryck klämspaken (50) utåt.

##

Vid sågning av horisontella och/eller vertikala geringsvinklar måste du, beroende på sågningsriktningen, dra ut eller helt ta bort den vänstra eller högra inställningsbara anslagsskenan (5).

vertikal geringsvinkel | Horisontell geringsvinkel |
--- | --- | ---
0°–47° (vänster) | ≤ 44° (höger/vänster) | Lossa arreteringsskruven (51). Dra den vänstra inställningsbara anslagsskenan (5) helt och hållet utåt.
0°–47° (vänster) | ≥ 45° (höger/vänster) | Lossa arreteringsskruven (51). Dra den vänstra inställningsbara anslagsskenan (5) helt och hållet utåt. Lyft bort anslagsskenans förlängning uppåt. Ta bort arreteringsskruven (51).
0°–47° (höger) | ≤ 44° (höger/vänster) | Lossa arreteringsskruven (51). Dra den högra inställningsbara anslagsskenan (5) helt och hållet utåt. Lyft bort anslagsskenans förlängning uppåt.
0°–47° (höger) | ≥ 45° (höger/vänster)

##

Glidarmens glidmekanism (27) är vid fabriken förinställt och inte dämpad vid leverans av elverktyget.

Glidmekanismens dämpning kan individuellt ställas in med dämparen (52):

hård – kontrollerade arbetsrörelser;

mjuk – snabba sågsnitt.

- Lossa de båda ställskruvarna (53) med insexnyckeln (4 mm) (16) för mjukare dämpning
- eller
- dra kraftigt åt båda ställskruvarna (53) för en hårdare dämpning.

##

För optimal arbetssäkerhet ska arbetsstycket alltid spännas fast.
Bearbeta inte arbetsstycken som är så små att de inte kan spännas fast.

- Tryck arbetsstycket stadigt mot anslagsskenorna (6) och (5).
- Stick in medföljande skruvtving (18) i ett härför avsett hål (54).
- Lossa vingskruven och anpassa skruvtvingen till arbetsstycket. Dra åt vingskruven igen.
- Dra åt gängstången (56) väl och fixera på det sättet arbetsstycket.

### Lossa arbetsstycket

- För att lossa skruvtvingen, vrid gängstången (56) motsols.