# Фіксація кронштейна

Механізм ковзання кронштейна (27) можна зафіксувати за допомогою затискного важеля (24). При цьому можливі два положення кронштейна:

- кронштейн відсунутий назад до упору (для торцювання)
- кронштейн підтягнутий вперед до упору (компактне положення для транспортування)

## Розблокування кронштейна (див. мал. B1)

Після розблокування кронштейна (27) весь механізм ковзання готовий до роботи.

- Притисніть затискний важіль (24) до упору донизу.
- Затискний клин затискного важеля знімає блокування з обох нижніх шарнірів кронштейна.

## Фіксування кронштейна (див. мал. B2)

Кронштейн відсунутий назад до упору:

- Посуньте кронштейн (27) до упору назад.
- Обидва верхні шарніри кронштейна знаходяться зараз у вертикальному положенні і закриті.
- Потягніть затискний важіль (24) догори, щоб затискний клин опинився між двома нижніми шарнірами кронштейна.
- Таким чином зсунутий назад до упору кронштейн (27) фіксується.

Кронштейн підтягнутий вперед до упору:

- Потягніть кронштейн (27) до упору вперед.
- Тепер механізм ковзання повністю витягнутий.
- Потягніть затискний важіль (24) догори, щоб затискний клин опинився між двома нижніми шарнірами кронштейна.
- Таким чином зсунутий вперед до упору кронштейн (27) фіксується.