# Transportni osigurač (videti sliku A)

Transportni osigurač (30) omogućuje lakše rukovanje električnim alatom prilikom transporta do različitih mesta upotrebe.

## Oslobađanje osiguranja električnog alata (radna pozicija)

- Pritisnite kliznu polugu (27) na dršci (1) malo na dole, da bi rasteretili osigurač za transport (30).
- Povucite osiguranje za transport (30) sasvim napolje.
- Pomerite kliznu polugu (27) polako nagore.

## Obezbeđivanje električnog alata (transportna pozicija)

- Pomerite kliznu polugu (27) sasvim unazad i blokirajte je u ovoj poziciji.
- Kliznu polugu pomerite toliko nadole, da se transportni osigurač (30) može potpuno utisnuti.

Dodatne napomene: videti Transport (videti sliku Z)