# Technische Daten

Paneelsäge |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Nennaufnahmeleistung | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Nennspannung | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Frequenz | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Anlaufstrombegrenzung |  | ● | – | ● | ●
Lasertyp | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | <0,39 | <0,39 | <0,39 | <0,39
Laserklasse |  | 1 | 1 | 1 | 1
GewichtA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Schutzklasse |  | / II | / II | / II | / II
Maße für geeignete Sägeblätter |
Sägeblattdurchmesser D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Stammblattdicke | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
max. Schnittbreite | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Bohrungsdurchmesser d | mm | 30 | 30 | 25.4 | 25.4

A)

  Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker

Zulässige Werkstückmaße siehe Zulässige Werkstückmaße

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.