# Teknik veriler

Gönye kesme makinesi |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Giriş gücü | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Anma gerilimi | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Frekans | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Boştaki devir sayısı | dev/dak | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
İlk hareket akımı sınırlandırması |  | ● | – | ● | ●
Lazer tipi | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Lazer sınıfı |  | 1 | 1 | 1 | 1
AğırlıkA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Koruma sınıfı |  | / II | / II | / II | / II
Uygun testere bıçağı ölçüleri |
Testere bıçağı çapı D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Bıçak kalınlığı | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Maks. kesme genişliği | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Göbek çapı d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Güç kablosu ve elektrik fişi olmadan ağırlık

İzin verilen iş parçası ölçüleri Bakınız Müsaade edilen iş parçası ölçüleri

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.