# Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafikseite.

(1) | Handgriff
(2) | Einschaltsperre für Ein-/Ausschalter
(3) | Schutzhaube
(4) | Pendelschutzhaube
(5) | Verstellbare Anschlagschiene
(6) | Anschlagschiene
(7) | Sägetischverlängerung
(8) | Bohrungen für Montage
(9) | Einlegeplatte
(10) | Arretierklammer
(11) | Feststellknauf für beliebige Gehrungswinkel (horizontal)
(12) | Hebel für Gehrungswinkelvoreinstellung (horizontal)
(13) | Spanngriff für beliebige Gehrungswinkel (vertikal)
(14) | Einkerbungen für Standard-Gehrungswinkel (horizontal)
(15) | Griffmulden
(16) | Innensechskantschlüssel (6 mm/4 mm)
(17) | Innensechskantschlüssel (2 mm)
(18) | Schraubzwinge
(19) | Gleitrolle
(20) | Winkelanzeiger für rechten Gehrungswinkelbereich (0° bis 47°) (vertikal)
(21) | Spanabweiser
(22) | Spanauswurf
(23) | Absaugadapter
(24) | Klemmhebel des Gleitmechanismus
(25) | Laser-Warnschild
(26) | Laserschutzkappe
(27) | Gleitarm
(28) | Justierschraube des Tiefenanschlags
(29) | Tiefenanschlag
(30) | Transportsicherung
(31) | Skala für Gehrungswinkel (vertikal)
(32) | Winkelanzeiger für linken Gehrungswinkelbereich (47° bis 0°) (vertikal)
(33) | Einstellknopf für 22,5°-Gehrungswinkel (vertikal)
(34) | Arretierschraube des Längenanschlags
(35) | Längenanschlag
(36) | Skala für Gehrungswinkel (horizontal)
(37) | Sägetisch
(38) | Drehknauf zum Einstellen des Gehrungswinkelbereichs (vertikal)
(39) | Sägeblatt
(40) | Austrittsöffnung Laserstrahlung
(41) | Arretierschraube des Gestänges der Pendelschutzhaube
(42) | Gestänge der Pendelschutzhaube
(43) | Vordere Befestigungsschraube (Abdeckplatte/Pendelschutzhaube)
(44) | Hintere Befestigungsschraube (Abdeckplatte/Pendelschutzhaube)
(45) | Abdeckplatte
(46) | Spindelarretierung
(47) | Innensechskantschraube für Sägeblattbefestigung
(48) | Spannflansch
(49) | Innerer Spannflansch
(50) | Klemmhebel der Sägetischverlängerung
(51) | Arretierschraube der verstellbaren Anschlagschiene
(52) | Dämpfer
(53) | Stellschrauben für Dämpfung
(54) | Bohrungen für Schraubzwinge
(55) | Flügelschraube
(56) | Gewindestange
(57) | Winkelanzeiger für Gehrungswinkel (horizontal)
(58) | Ein-/Ausschalter
(59) | Ein-/Ausschalter für Laser (Schnittlinienkennzeichnung)
(60) | Schrauben für Einlegeplatte
(61) | Klemmschraube des Längenanschlags
(62) | Schraube für Laserschutzkappe
(63) | Stellschraube für Laserpositionierung (Bündigkeit)
(64) | Befestigungsschraube für die Montageplatte des Lasers
(65) | Befestigungsschraube für das Gehäuse des Lasers
(66) / (67) / (68) | Stellschrauben für die Grundeinstellung 0° (vertikaler Gehrungswinkel)
(69) | Stellschraube für die Grundeinstellung 45° (linker vertikaler Gehrungswinkel)
(70) | Stellschraube für die Grundeinstellung 45° (rechter vertikaler Gehrungswinkel)
(71) | Stellschrauben der Skala für Gehrungswinkel (horizontal)
(72) | Schraube für Winkelanzeiger (horizontal)
(73) | Stellschraube für die Klemmkraft des Spanngriffs für beliebige Gehrungswinkel (vertikal)
(74) | Klettband