# Технические данные

Панельная пила |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Номинальное напряжение | В | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Число оборотов холостого хода | об/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Ограничение пускового тока |  | ● | – | ● | ●
Тип лазера | нм | 650 | 650 | 650 | 650
| мВт | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Класс лазера |  | 1 | 1 | 1 | 1
ВесA) | кг | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Класс защиты |  | / II | / II | / II | / II
Размеры подходящих пильных дисков |
Диаметр пильного диска D | мм | 305 | 305 | 305 | 305
Толщина тела диска | мм | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Макс. ширина среза | мм | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Диаметр отверстия d | мм | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки

Допустимые размеры заготовки см. Допустимые размеры заготовки

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.