# Blokada głowicy

Mechanizm przesuwny głowicy (27) można zablokować za pomocą dźwigni zaciskowej (24). Możliwy jest przy tym wybór jednej z dwóch pozycji:

- Głowica przesunięta całkowicie do tyłu (do przycinania)
- Głowica przesunięta całkowicie do przodu (kompaktowa pozycja transportowa)

## Zwalnianie blokady głowicy (zob. rys. B1)

Po zwolnieniu blokady głowicy (27) mechanizm przesuwny jest gotowy do użycia.

- Nacisnąć dźwignię zaciskową (24) w dół, aż do oporu.
- Klin blokujący dźwigni zaciskowej zwalnia oba dolne elementy przegubowe głowicy.

## Zabezpieczenie głowicy (zob. rys. B2)

Głowica przesunięta całkowicie do tyłu:

- Przesunąć głowicę (27) do tyłu, aż do oporu.
- Oba górne elementy przegubowe głowicy znajdują się w pozycji pionowej i są zamknięte.
- Przesunąć dźwignię zaciskową (24) do góry, tak aby klin blokujący znalazł się pomiędzy obydwoma dolnymi elementami przegubowymi głowicy.
- Przesunięta całkowicie do tyłu głowica (27) została zablokowana.

Głowica przesunięta całkowicie do przodu:

- Przesunąć głowicę (27) do przodu, aż do oporu.
- Mechanizm przesuwny jest teraz całkowicie wysunięty do przodu.
- Przesunąć dźwignię zaciskową (24) do góry, tak aby klin blokujący znalazł się pomiędzy obydwoma dolnymi elementami przegubowymi głowicy.
- Przesunięta całkowicie do przodu głowica (27) została zablokowana.