# Замена пильного диска (см. рис. c1−c4)

- Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.

- При установке пильного диска надевайте защитные перчатки. Прикосновение к пильному диску может привести к травме.

Применяйте только пильные диски с максимальной допустимой скоростью выше скорости холостого хода Вашего электроинструмента.

Применяйте только пильные диски с параметрами, указанными в этом руководстве по эксплуатации, которые испытаны по EN 847‑1 и имеют соответствующее обозначение.

Используйте только пильные диски, рекомендованные изготовителем электроинструмента и пригодные для обрабатываемого материала. Это предотвращает перегрев зубьев при распиливании.

## Демонтаж пильного диска

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Отвинтите от руки фиксирующий винт (41), чтобы коромысло (42) свободно свисало вниз.
- Ослабьте крепежный винт (43)(прибл. на 2 оборота) с помощью ключа-шестигранника (4 мм) (16).
  Не выкручивайте винт полностью.
- Ослабьте крепежный винт (44)(прибл. на 6 оборотов) с помощью ключа-шестигранника (4 мм) (16).
  Не выкручивайте винт полностью.
- Оттяните защитную пластину (45) от крепежного винта (44) вперед и вниз.
- Отклоните маятниковый защитный кожух (4) назад и удерживайте его в этом положении.
- Наденьте коромысло (42) отверстием на крепежный винт (44).
  Благодаря этому маятниковый защитный кожух удерживается в открытом положении.
- Поворачивайте шуруп с внутренним шестигранником (47) с помощью ключа-шестигранника ( мм) (16) и одновременно нажимайте на фиксатор шпинделя (46), чтобы он вошел в зацепление.
- Держите фиксатор шпинделя (46) нажатым и одновременно выверните винт с внутренним шестигранником (47) по часовой стрелке (левая резьба!).
- Снимите зажимной фланец (48).
- Снимите пильный диск (39).

## Монтаж пильного диска

- Следите за тем, чтобы направление резания зубьев (стрелка на пильном диске) совпадало с направлением стрелки на маятниковом защитном кожухе!

При необходимости очистите перед монтажом все монтируемые части.

- Насадите новый пильный диск на внутренний зажимной фланец (49).

- Наденьте зажимной фланец (48) и вкрутите винт с внутренним шестигранником (47). Нажмите фиксатор шпинделя (46), чтобы он вошел в зацепление, и затяните винт с внутренним шестигранником против часовой стрелки.
- Снимите коромысло (42) с крепежного винта (44) и снова опустите маятниковый защитный кожух (4).
- Подсуньте защитную пластину (45) снова под крепежный винт (44).
- Опять туго затяните крепежные винты (44) и (43).
- Установите коромысло (42) в исходное положение и снова затяните от руки фиксирующий винт (41).