# Транспортировка (см. рис. Z)

Перед транспортировкой электроинструмента выполните следующее:

- Отодвиньте кронштейн (27) до упора назад и зафиксируйте его в этом положении.
- Убедитесь в том, что ограничитель глубины (29) полностью прижат вовнутрь, а юстировочный винт (28) при перемещении кронштейна проходит через отверстие, не задевая ограничитель глубины.
- Поверните кронштейн вниз настолько, чтобы транспортный предохранитель (30) можно было полностью вдавить
- Сдвиньте удлинители стола (7) до упора в направлении центра стола.
- Установите вертикальный угол скоса в 0° и затяните затяжную ручку (13).
- Поверните пильный стол (37) до упора влево и затяните фиксирующую ручку (11).
- Свяжите сетевой кабель с помощью ленты-липучки (74).
- Снимите с электроинструмента все принадлежности, которые не закрепляются прочно на машине.
- Переносите пильные диски, которыми Вы не пользуетесь, по возможности в закрытых емкостях.
- Чтобы перенести электроинструмент, беритесь за углубления для захвата (15) по бокам стола.

- Для транспортировки электроинструмента используйте только транспортировочные приспособления и ни в коем случае не используйте для этого защитные приспособления, кронштейн или рукоятку .