# Montaggio

- Assicurarsi sempre che l’utensile non possa avviarsi involontariamente. La spina di rete non deve in alcun caso essere collegata all’alimentazione elettrica né durante le operazioni di montaggio, né nel corso di qualunque tipo di intervento sull’elettroutensile.

Volume di fornitura
Montaggio dei componenti singoli
Montaggio stazionario oppure flessibile
Aspirazione polvere/aspirazione ‌trucioli
Sostituzione della lama