# Puštanje u rad

- Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima na tipskoj tablici električnog alata.

##

- Za uključivanje električnog alata prvo pomerite blokadu uključivanja (2) na sredinu, a zatim pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (58) i držite ga pritisnutim.

Napomena: Iz bezbednosnih razloga, prekidač za uključivanje/isključivanje (58) se ne može blokirati, nego mora stalno da bude pritisnut tokom rada.

##

- Za isključivanje otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (58).

##

Elektronski graničnik struje pokretanja ograničava snagu pri uključivanju električnog alata i omogućava rad sa osiguračem od 16 A.

Napomena: Ako električni alat radi odmah nakon uključivanja sa punim brojem obrtaja, otkazali su graničnik struje pri pokretanju i zaštita od ponovnog pokretanja. Električni alat mora hitno da se pošalje u servis.