# Transport (glejte sliko Z)

Pred transportom električnega orodja izvedite naslednje korake:

- Potisnite drsno roko (27) do konca nazaj in jo fiksirajte v tem položaju.
- Omejevalnik globine (29) mora biti potisnjen popolnoma navznoter, nastavitveni vijak (28) pa med premikanjem drsne roke namestite skozi režo tako, da se ne dotika omejevalnika globine.
- Drsno roko potiskajte navzdol, dokler ni mogoče transportnega varovala (30) potisniti popolnoma navznoter
- Podaljšek rezalne mize (7) potisnite do konca navznoter.
- Navpični zajeralni kot nastavite na 0° in zategnite vpenjalni ročaj (13).
- Zasukajte rezalno mizo (37) do prislona v levo in privijte pritrdilni čep (11).
- Omrežni kabel povežite s sprijemalnim trakom (74).
- Odstranite vse dele pribora, ki jih ni mogoče trdno namestiti na električno orodje.
- Če je mogoče, neuporabljene žagine liste med transportom položite v zaprto posodo.
- Za transport uporabljajte oprijemalne reže (15) ob straneh rezalne mize.

- Za transportiranje električnega orodja uporabljajte samo transportne priprave in nikoli zaščitne opreme, drsne roke ali ročaja.