# Nastavitev navpičnih zajeralnih kotov

Navpični zajeralni kot je mogoče nastaviti v območju od 47° (levo) do 47° (desno).

Za hitro in natančno nastavitev navpičnih zajeralnih kotov, ki jih pogosto uporabljate, je orodje opremljeno s prisloni za kote 0°, 22,5°, 45° in 47°.

##

- Levo nastavljivo prislonsko letev (5) izvlecite do konca.
- Sprostite vpenjalni ročaj (13).
- Drsno roko (27) z ročajem (1) premikajte v levo, dokler kazalnik kota (32) ne kaže želenega navpičnega zajeralnega kota.
- Zadržite drsno roko (27) v tem položaju in potem znova zategnite vpenjalni ročaj (13).
  Drsna roka mora biti s pomočjo vpenjalnega ročaja dobro vpeta pri vsakem poljubnem navpičnem zajeralnem kotu.

##

- Desno nastavljivo prislonsko letev (5) izvlecite do konca.
- Sprostite vpenjalni ročaj (13).
- Nagnite drsno roko (27) na ročaju (1) iz položaja 0° nekoliko v levo in zavrtite vrtljivi gumb (38) tako, da se prikaže želeno navpično območje zajeralnega kota.
- Drsno roko (27) z ročajem (1) premikajte v desno, dokler kazalnik kota (20) ne kaže želenega zajeralnega kota.
- Zadržite drsno roko (27) v tem položaju in potem znova zategnite vpenjalni ročaj (13).
  Drsna roka mora biti s pomočjo vpenjalnega ročaja dobro vpeta pri vsakem poljubnem navpičnem zajeralnem kotu.

##

Za ponovno nastavitev standardnega zajeralnega kota 0° se vrtljivi gumb (38) zaskoči v levem navpičnem območju zajeralnega kota. |

- Obrnite potezni mehanizem (27) z desne prek položaja 0°.

##

- Povlecite nastavljivi prislonski letvi (5) popolnoma navzven.
- Sprostite vpenjalni ročaj (13).
- Nagnite drsno roko (27) na ročaju (1) iz položaja 0° nekoliko v levo in zavrtite vrtljivi gumb (38) tako, da se prikaže želeno navpično območje zajeralnega kota.
- Z ročajem (27) drsno roko (1) obrnite v levo ali desno, da bo kazalnik kota (32) ali (20) kazal želeni navpični zajeralni kot.
- Zadržite drsno roko (27) v tem položaju in potem znova zategnite vpenjalni ročaj (13).
  Drsna roka mora biti s pomočjo vpenjalnega ročaja dobro vpeta pri vsakem poljubnem navpičnem zajeralnem kotu.

##

Nastavitveni gumb (33) pomaknite do konca navzven in ga zavrtite za 90°. Nato premaknite potezni mehanizem (27) z ročajem (1), da se drsna roka slišno zaskoči.