# Preparação de trabalho

##

Apoie ou escore as extremidades de peças compridas.

A mesa de serrar pode ser ampliada, para a esquerda ou para a direita, com a ajuda dos respetivos prolongamentos (7).

- Vire a alavanca de aperto (50) para dentro.
- Puxe o prolongamento da mesa de serrar (7) para fora até ao comprimento desejado (máximo 250 mm).
- Para fixar o prolongamento da mesa de serrar pressione a alavanca de aperto (50) novamente paa fora.

##

Ao serrar ângulos de meia-esquadria horizontais e/ou verticais, é necessário apertar o carril limitador (5) ajustável esquerdo ou direito para fora ou removê-lo completamente, consoante o sentido de corte.

Ângulo de meia-esquadria vertical | ângulo de meia-esquadria horizontal |
--- | --- | ---
0°–47° (esquerda) | ≤ 44° (direita/esquerda) | Solte o parafuso de travamento (51). Puxe o carril limitador ajustável esquerdo (5) completamente para fora.
0°–47° (esquerda) | ≥ 45° (direita/esquerda) | Solte o parafuso de travamento (51). Puxe o carril limitador ajustável esquerdo (5) completamente para fora. Eleve o carril limitador móvel para frente. Retire o parafuso de travamento (51).
0°–47° (direita) | ≤ 44° (direita/esquerda) | Solte o parafuso de travamento (51). Puxar o carril limitador ajustável direito (5) totalmente para fora. Eleve o carril limitador móvel para frente.
0°–47° (direita) | ≥ 45° (direita/esquerda)

##

O mecanismo de deslize do braço de deslize (27) é ajustado a partir de fábrica e não está amortecido aquando do fornecimento da ferramenta elétrica.

O amortecimento do mecanismo de deslize pode ser ajustado individualmente no amortecedor (52):

duro – movimentos de trabalho controlados;

macio – cortes de serra rápidos.

- Solte os dois parafusos de ajuste (53) com a chave sextavada interior (4 mm) (16) para um amortecimento mais macio
- ou
- aperte mais os dois parafusos de ajuste (53) para um amortecimento mais duro.

##

A peça a ser trabalhada deverá ser sempre firmemente fixa, para assegurar uma segurança ideal de trabalho.
Não trabalhar em peças que sejam demasiadamente pequenas para serem fixas.

- Pressione a peça a ser trabalhada firmemente contra o carril limitador (6) e (5).
- Inserir o sargento fornecido (18) num dos furos (54) previstos para o efeito.
- Solte o parafuso de orelhas e adapte o grampo à peça a ser trabalhada. Reaperte o parafuso de orelhas.
- Apertar o tirante roscado (56) fixando assim a peça a ser trabalhada.

### Soltar a peça a ser trabalhada

- Para soltar o grampo, rode a haste roscada (56) para a esquerda.