# Transportsäkring (se bild A)

Transportsäkringen (30) underlättar hanteringen av elverktyget vid transport till användningsplatsen.

## Upplåsning av spärren (arbetsläge)

- Tryck glidarmen (27) med handtaget (1) lätt nedåt för att avlasta transportsäkringen (30).
- Dra ut transportsäkringen (30) helt.
- Skjut glidarmen (27) långsamt uppåt.

## Så här säkras elverktyget (transportläge)

- Skjut glidarmen (27) helt bakåt och lås i detta läge.
- För glidarmen nedåt så långt tills transportsäkringen (30) går att trycka in helt och hållet.

Ytterligare anvisningar: se Transport (se bild Z)