# Transport (vidjeti sliku Z)

Prije transporta električnog alata morate izvršiti sljedeće korake:

- Pomaknite klizni krak (27) do kraja prema natrag i osigurajte ga u tom položaju.
- Uvjerite se da je graničnik dubine (29) pritisnut do kraja prema unutra i da vijak za podešavanje (28) kod pomicanja kliznog kraka ulazi kroz otvor bez dodirivanja graničnika dubine.
- Vodite klizni krak toliko prema dolje sve dok se transportni osigurač (30) ne može do kraja pritisnuti prema natrag
- Produžetke stola za piljenje (7) pomaknite do kraja prema unutra.
- Namjestite vertikalni kut kosog rezanja od 0° i stegnite steznu ručku (13).
- Stol za piljenje (37) okrenite do graničnika ulijevo i stegnite ručicu za fiksiranje (11).
- Spojite mrežni kabel čičak trakom (74).
- Uklonite sve dijelove pribora koji se ne mogu čvrsto montirati na električni alat.
- Nekorištene listove pile prije transporta po mogućnosti spremite u zatvoreni spremnik.
- Za transport zahvatite u udubljenja za držanje (15) bočno na stolu za piljenje.

- Za transport električnog alata koristite samo transportne naprave, a nikada zaštitne naprave, klizni krak ili ručku .