# 툴 암 고정하기

툴 암 (27) 의 글라이딩 장치는 잠금 레버 (24) 로 고정할 수 있습니다. 이때 2가지의 툴 암 위치가 가능합니다:

- 툴 암을 완전히 뒤로 민 위치(절단 작업 시)
- 툴 암을 완전히 앞으로 당긴 위치(운송 시 위치)

## 툴 암 풀어주기(그림 B1 참조)

툴 암 (27) 을 풀어주면 글라이딩 장치를 완전히 사용할 수 있습니다.

- 잠금 레버 (24) 를 끝까지 아래로 누르십시오.
- 잠금 레버의 고정 홈은 툴 암의 양쪽 하부 연결 부위를 자유롭게 합니다.

## 툴 암 고정하기(그림 B2 참조)

툴 암을 완전히 뒤로 민 위치:

- 툴 암 (27) 을 뒤로 끝까지 밉니다.
- 이제 툴 암의 양쪽 상부 연결 부위가 수직으로 위치하며 잠긴 상태입니다.
- 고정 홈이 툴 암의 양쪽 하부 연결 부위 사이에 있게 될 때까지 잠금 레버 (24) 를 위로 당기십시오.
- 이렇게 하면 완전히 뒤로 밀려진 툴 암 (27) 이 고정됩니다.

툴 암을 완전히 앞으로 당긴 위치:

- 툴 암 (27) 을 앞으로 끝까지 당깁니다.
- 이제 글라이딩 장치가 완전히 나온 것입니다.
- 고정 홈이 툴 암의 양쪽 하부 연결 부위 사이에 있게 될 때까지 잠금 레버 (24) 를 위로 당기십시오.
- 이렇게 하면 완전히 앞으로 당겨진 툴 암 (27) 이 고정됩니다.