# Технічні дані

Панельна пилка |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Номінальна напруга | В | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Частота обертання холостого ходу | об/хв | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Обмеження пускового струму |  | ● | – | ● | ●
Тип лазера | нм | 650 | 650 | 650 | 650
| мВт | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Клас лазера |  | 1 | 1 | 1 | 1
ВагаA) | кг | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Клас захисту |  | / II | / II | / II | / II
Розміри придатних пиляльних полотен |
Діаметр пиляльного полотна D | мм | 305 | 305 | 305 | 305
Товщина центрального полотна | мм | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Макс. ширина розпилювання | мм | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Діаметр отвору d | мм | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Вага без кабелю для підключення до мережі та без штепсельної вилки

Допустимі розміри заготовки див. Допустимі розміри заготовки

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.