# Основные настройки – контроль и коррекция

Для обеспечения точного распила после интенсивной работы нужно проверить исходные настройки электроинструмента и при необходимости подправить.
Для этого у Вас должен быть опыт и специальный инструмент.

Сервисная мастерская Bosch выполняет такую работу быстро и надежно.

##

Указание: Для проверки функции лазера необходимо подключить электроинструмент к электросети.

- При юстировании лазера (напр., при перемещении кронштейна) никогда не нажимайте на выключатель. Непреднамеренный запуск электроинструмента может привести к травмам.

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Поверните пильный стол (37) до насечки (14) 0°. Рычаг (12) должен отчетливо войти в зацепление на насечке.

### Контроль (см. рис. T1)

- Нанесите на заготовку прямую линую реза.
- Медленно опустите кронштейн (27) за рукоятку (1).
- Выровняйте заготовку так, чтобы зубья пильного диска находились в одну линию с линией реза.
- Крепко удерживая заготовку в этом положении, снова медленно переместите кронштейн вверх.
- Закрепите заготовку.
- Включите лазерные лучи с помощью выключателя (59).

Лазерные лучи должны по всей своей длине находиться слева и справа на одинаковом расстоянии от обозначенной на заготовке линии распила, включая и при движении кронштейна вниз.

### Снятие защитного колпачка лазера (см. рис. T2)

- Отпустите оба винта (62) защитного колпачка лазера (26) с помощью ключа-шестигранника (4 мм) (16).
  Указание: Чтобы добраться к переднему винту защитного колпачка лазера, необходимо слегка опустить кронштейн вниз, чтобы можно было просунуть ключ-шестигранник через один из шлицов в маятниковом защитном кожухе.

### Настройка ровности (см. рис. T3)

- Снимите защитный колпачок лазера (26).

1. Настройка правого лазерного луча:

- Поворачивайте задний установочный винт (63) ключом-шестигранником (17) до тех пор, пока лазерный луч не будет проходить по всей длине параллельно линии распила на заготовке.
  При этом левый лазерный луч также смещается.

Вращение против часовой стрелки перемещает лазерный луч слева направо, а вращение по часовой стрелке перемещает лазерный луч справа налево.

2. Настройка левого лазерного луча:

- Поворачивайте передний установочный винт (63) ключом-шестигранником ((17) до тех пор, пока левый лазерный луч не будет находиться на том же расстоянии от обозначенной на заготовке линии распила, что и правый лазерный луч.

Вращение против часовой стрелки перемещает лазерный луч слева направо, а вращение по часовой стрелке перемещает лазерный луч справа налево.

- Закрепите защитный колпачок лазера (26).

### Установка параллельности (см. рис. T4)

- Снимите защитный колпачок лазера (26).
- Ослабьте крепежный винт (64) (прибл. на 1–2 оборота) с помощью ключа-шестигранника (17). Не выкручивайте винт полностью.
- Сместите монтажную плиту лазера вправо или влево, чтобы лазерные лучи по всей своей длине проходили параллельно к обозначенной на заготовке линии распила.
- Удерживайте монтажную плиту лазера в этом положении и затяните крепежный винт (64).
- После настройки проверьте, проходят ли лазерные лучи параллельно к линии распила. При необходимости еще раз выровняйте лазерные лучи с помощью установочных винтов (63).
- Закрепите защитный колпачок лазера (26).

### Настройка бокового отклонения при перемещении кронштейна (см. рис. T5)

- Снимите защитный колпачок лазера (26).
- Ослабьте оба крепежных винта (65) (прибл. на 1–2 оборота) с помощью ключа-шестигранника (17).
  Не выкручивайте винты полностью.
- Сместите корпус лазера вправо или влево, чтобы при перемещении кронштейна вниз лазерные лучи больше не уходили в сторону.
- После настройки проверьте, проходят ли лазерные лучи параллельно к линии распила. При необходимости еще раз выровняйте лазерные лучи с помощью установочных винтов (63).
- Придержите корпус лазера в этом положении и снова затяните крепежные винты (65).
- Закрепите защитный колпачок лазера (26).

##

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Поверните пильный стол (37) до насечки (14) 0°. Рычаг (12) должен отчетливо войти в зацепление на насечке.

### Контроль (см. рис. U1)

- Установите угловой калибр на 90° и поставьте его на пильный стол (37).

Плечо углового калибра должно по всей длине располагаться в одну линию с пильным диском (39).

### Настройка (см. рис. U2)

- Отпустите зажимную ручку (13).
- Отпустите оба установочных винта (66) (минимум на 1 оборот) с помощью торцового гаечного ключа (10 мм).
- Ослабьте установочный винт (68) (прибл. на 3 оборотов) с помощью ключа-шестигранника (4 мм) (16).
- Закручивайте или отпускайте установочный винт (67) ключом-шестигранником (4 мм) (16) до тех пор, пока сторона углового калибра по всей длине не окажется заподлицо с пильным диском.
- Снова туго затяните ручку фиксации (13). После этого снова затяните сначала установочный винт (68), а затем установочные винты (66).

Если после настройки указатели угла (32) и (20) не будут совпадать с насечками 0° на шкале (31), отпустите крепежные винты указателей угла с помощью крестообразной отвертки и выровняйте указатели угла по насечках 0°.

##

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Поверните пильный стол (37) до насечки (14) 0°. Рычаг (12) должен отчетливо войти в зацепление на насечке.
- Выдвиньте левую регулируемую упорную планку (5) полностью наружу.
- Отпустите зажимную ручку (13) и наклоните кронштейн за рукоятку (1) до упора влево (45°).

### Контроль (см. рис. V1)

- Установите угловой калибр на 45° и поставьте его на пильный стол (37).

Плечо углового калибра должно по всей длине располагаться в одну линию с пильным диском (39).

### Настройка (см. рис. V2)

- Закручивайте или отпускайте установочный винт (69) с помощью вилочного гаечного ключа (8 мм) до тех пор, пока сторона углового калибра по всей длине не окажется заподлицо с пильным диском.
- Снова туго затяните ручку фиксации (13).

Если после настройки индикаторы угла (32) и (20) не будут совпадать с насечкой 45° на шкале (31), проверьте сначала еще раз настройку для вертикального угла распила 0° и индикатор угла. Затем повторите настройку для вертикального угла распила 45°.

##

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Поверните пильный стол (37) до насечки (14) 0°. Рычаг (12) должен отчетливо войти в зацепление на насечке.
- Выдвиньте правую регулируемую упорную планку (5) полностью наружу.
- Отпустите зажимную ручку (13).

Слегка наклоните кронштейн за рукоятку (1) из положения 0° влево и поворачивайте поворотную ручку (38) до тех пор, пока не будет достигнут правый вертикальный диапазон углов распила. |

- Поверните кронштейн за рукоятку (1) до упора вправо (45°).

### Контроль (см. рис. W1)

- Установите угловой калибр на 135° и поставьте его на пильный стол (37).

Плечо углового калибра должно по всей длине располагаться в одну линию с пильным диском (39).

### Настройка (см. рис. W2)

- Закручивайте или отпускайте установочный винт (70) с помощью вилочного гаечного ключа (8 мм) до тех пор, пока сторона углового калибра по всей длине не окажется заподлицо с пильным диском.
- Снова туго затяните ручку фиксации (13).

Если после настройки индикаторы угла (32) и (20) не будут совпадать с насечкой 45° на шкале (31), проверьте сначала еще раз настройку для вертикального угла распила 0° и индикатор угла. Затем повторите настройку для вертикального угла распила 45°.

##

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Поверните пильный стол (37) до насечки (14) 0°. Рычаг (12) должен отчетливо войти в зацепление на насечке.

### Контроль (см. рис. X1)

- Установите угловой калибр на 90° и положите его между упорной рейкой (6) и пильным диском (39) на пильный стол (37).

Плечо углового калибра должно по всей длине располагаться в одну линию с пильным диском (39).

### Настройка (см. рис. X2)

- Отпустите все четыре установочных винта (71) помощью ключа-шестигранника (4 мм) (16) и поворачивайте пильный стол (37) вместе со шкалой (36) до тех пор, плечо углового калибра по всей длине не окажется заподлицо с пильным диском.
- Крепко затяните винты.

Если после настройки указатель угла (57) не располагается в одну линию с насечкой 0° на шкале (36), отпустите винт (72) с помощью обычной крестообразной отвертки и выровняйте указатель угла по отметке 0°.

##

Силу зажима зажимной ручки (13) можно регулировать.

### Контроль

- Сила зажима зажимной ручки должна быть достаточной для того, чтобы кронштейн надежно держался в своем положении при любом вертикальном угле распила.

### Настройка

- Отпустите зажимную ручку (13).
- Поверните установочные винты (73) с помощью торцового гаечного ключа (17 мм) против часовой стрелки, чтобы уменьшить силу зажима, или по часовой стрелке, чтобы увеличить силу зажима.
- Настройте вертикальный угол распила, снова затяните зажимную ручку (13) и проверьте, была ли достигнута необходимая сила зажима.