# ხერხვა

##

- გაწიეთ კრონშტაინი (27) საბჯენამდე უკან და დააფიქსირეთ ამ პოზიციაში.
  დარწმუნდით, რომ სიღრმის შემზღუდველი (29) ბოლომდე მიჭერილია შიგნით, ხოლო გამათანაბრებელი ხრახნი (28) კრონშტაინის გადაადგილებისას გადის ნახვრეტში, სიღრმის შემზღუდველის მოდების გარეშე.
- დაამაგრეთ ნამზადი მისი ზომების შესაბამისად.
- საჭიროების შემთხვევაში დაარეგულირეთ საჭირო ხერხვის კუთხე (ჰორიზონტალური და/ან ვერტიკალური).
- ჩართეთ ელექტროხელსაწყო.
- ნელა აუშვით კრონშტაინს (27) სახელურით (1).
- შეასრულეთ ჭრა თანაბარი მიწოდებით.
- გამორთეთ ელექტროხელსაწყო და დაელოდეთ, სანამ სახერხი ჯაჭვი ბოლომდე არ გაჩერდება.
- ნელა აწიეთ კრონშტაინი (27) ზემოთ.

##

- ჩართვამდე და ხერხვის მთელი პროცესის განმავლობაში საიმედოდ დააყოვნეთ ელექტროხელსაწყო სახელურით. ხერხვის დროს შეასრულეთ საკონტროლო გადაადგილება მოძრავი კრონშტაინის მეშვეობით. უყურადღებობამ მუშაობის დროს შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი დაზიანება მოძრავი კრონშტაინის ძალიან მსუბუქი სვლის გათვალისწინებით.

- განბლოკეთ კრონშტაინი (27).
  კრონშტაინის მოქაჩვით და გაწევით (27), შეამოწმეთ, იმყოფება თუ არა მუშა მდგომარეობაში მთელი სასრიალო მექანიზმი.
- დაამაგრეთ ნამზადი მისი ზომების შესაბამისად.
- საჭიროების შემთხვევაში დაარეგულირეთ საჭირო ხერხვის კუთხე (ჰორიზონტალური და/ან ვერტიკალური).
- გაწიეთ კრონშტაინი (27) სახელურით (1) ისეთ მანძილზე საბჯენი თამასისგან (6), რომ სახერხის დისკი აღმოჩნდეს ნამზადის წინ.
- ჩართეთ ელექტროხელსაწყო.
- ნელა დაუშვით კრონშტაინი (27) სახელურით (1).
- მოუჭირეთ ახლა კრონშტაინს (27) საბჯენი თამასის მიმართულებით (6) და გახერხეთ ნამზადი თანაბარი მიწოდებით.
- გამორთეთ ელექტროხელსაწყო და დაელოდეთ, სანამ სახერხი ჯაჭვი ბოლომდე არ გაჩერდება.
- ნელა აწიეთ კრონშტაინი (27) ზემოთ.

##

ერთნაირი სიგრძის ნამზადის მარტივი მოჭრისთვის შესაძლებელია გრძივი საბჯენის გამოყენება (35) (აქსესუარი).

გრძივი საბჯენი შეიძლება დამონტაჟდეს მაგიდის დასაგრძელებელი ელემენტის ორივე მხრიდან (7).

- მოუშვით ფიქსირების ხრახნი (34) და მოატრიალეთ გრძივი საბჯენი (35) მომჭერი ხრახნისკენ (61).
- ისევ მჭიდროდ მოუჭირეთ ფიქსირების ხრახნს (34).
- დააყენეთ მაგიდის დასაგრძელებელი ელემენტის საჭირო სიგრძე (7).

##

ღარის ამოსაჭრელად ან დისტანციური საბჯენის გამოსაყენებლად, საჭიროა სიღრმის შემზღუდველის გადაყენება.

- მოატრიალეთ სიღრმის შემზღუდველი (29) გარეთ.
- მოატრიალეთ მოძრავი კრონშტაინი (27) სახელურის მეშვეობით (1) საჭირო პოზიციაში.
- დაარეგულირეთ გამათანაბრებელი ხრახნი (28) ისე, რომ მისი ბოლო ეხებოდეს სიღრმის შემზღუდველს (29).
- ნელა აწიეთ კრონშტაინი (27) ზემოთ.

##

დეფორმირებული ან მრგვალი ნამზადების ხერხვისას საჭიროა განსაკუთრებით სიამედოდ დააფიქსიროთ ისინი სრიალის საწინააღმდეგოდ. ხერხვის ხაზზე არ უნდა იყოს მანძილი ნამზადს, საყრდენ თამასას და სახეხრ მაგიდას შორის.

შეიძლება საჭირო იყოს დაამზადოთ სპეციალური კრონშტაინი.