# Kontrola i modyfikacja ustawień podstawowych

Aby zagwarantować precyzję cięć, należy po intensywnym użytkowaniu skontrolować i w razie potrzeby zmodyfikować ustawienia podstawowe elektronarzędzia.
Niezbędne jest do tego doświadczenie oraz odpowiednie specjalistyczne narzędzia.

Serwis firmy Bosch wykona te prace szybko i nie‌zawodnie.

##

Wskazówka: Aby móc przetestować działanie lasera, elektronarzędzie należy podłączyć do zasilania.

- Podczas regulacji lasera (np. przesuwając głowicę) należy uważać, aby nie nacisnąć włącznika/wyłącznika. Niezamierzone uruchomienie elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Obrócić stół pilarski (37) aż do nacięcia (14) dla kąta 0°. Dźwignia (12) musi w sposób słyszalny zaskoczyć w nacięciu.

### Kontrola (zob. rys. T1)

- Narysować na obrabianym elemencie prostą linię cięcia.
- Przesunąć głowicę(27), trzymając ją za rękojeść (1), powoli do dołu.
- Ułożyć obrabiany element w taki sposób, aby zęby tarczy pilarskiej znalazły się w jednej linii z linią cięcia.
- Przytrzymać obrabiany element w tej pozycji i podnieść powoli głowicę narzędzia do góry.
- Zamocować obrabiany element.
- Włączyć wiązki lasera za pomocą włącznika (59).

Wiązki lasera muszą znajdować się w tej samej odległości z lewej jak i z prawej strony na całej długości narysowanej linii cięcia na obrabianym elemencie, także wówczas, gdy głowica przesuwana jest do dołu.

### Zdejmowanie osłony lasera (zob. rys. T2)

- Odkręcić obie śruby (62) osłony lasera (26) za pomocą klucza sześciokątnego (4 mm) (16).
  Wskazówka: Aby dostać się do przedniej śruby osłony lasera, konieczne jest przesunięcie głowicy nieco w dół, tak aby można było włożyć klucz sześciokątny przez jedną ze szczelin w osłonie.

### Regulacja wiązki laserowej (zob. rys. T3)

- Zdjąć osłonę lasera (26).

1. Ustawianie wiązki laserowej po prawej stronie:

- Obrócić tylną śrubę nastawczą (63) za pomocą klucza sześciokątnego (17), aż wiązka laserowa po prawej stronie znajdzie się na całej długości na równi z linią cięcia zaznaczoną na materiale.
  Równocześnie poruszać się będzie także wiązka laserowa po lewej stronie.

Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara porusza wiązkę laserową z lewej na prawą stronę, obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara porusza wiązkę laserową ze strony prawej na lewą.

2. Ustawianie wiązki laserowej po lewej stronie:

- Obrócić przednią śrubę nastawczą (63) za pomocą klucza sześciokątnego (17), aż wiązka laserowa po lewej stronie znajdzie się na całej długości na równi z linią cięcia zaznaczoną na materiale.

Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara porusza wiązkę laserową z lewej na prawą stronę, obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara porusza wiązkę laserową ze strony prawej na lewą.

- Ponownie zamocować osłonę lasera (26).

### Ustawianie równoległości (zob. rys. T4)

- Zdjąć osłonę lasera (26).
- Poluzować śrubę mocującą (64) (ok. 1–2 obroty) za pomocą klucza sześciokątnego (17). Nie należy całkowicie wykręcać śruby.
- Przesunąć płytę montażową lasera w prawo lub w lewo – tak, aby wiązki lasera leżały się na całej swojej długości równolegle do uprzednio zaznaczonej linii cięcia na obrabianym elemencie.
- Przytrzymać płytę montażową lasera w tej pozycji i ponownie mocno dokręcić śrubę mocującą (64).
- Po zakończeniu nastaw należy ponownie skontrolować, czy wiązka leży równolegle do linii cięcia. Jeżeli nie, wiązki lasera należy ustawić ponownie za pomocą śrub nastawczych (63).
- Ponownie zamocować osłonę lasera (26).

### Ustawianie bocznego odchylenia podczas ruchu głowicy (zob. rys. T5)

- Zdjąć osłonę lasera (26).
- Poluzować obie śruby mocujące (65) (ok. 1–2 obroty) za pomocą klucza sześciokątnego (17).
  Nie należy całkowicie wykręcać śrub.
- Przesunąć obudowę lasera w prawo lub w lewo na tyle, aby wiązki lasera nie odbiegały od linii cięcia podczas ruchu głowicy w dół.
- Po zakończeniu nastaw należy ponownie skontrolować, czy wiązka leży równolegle do linii cięcia. Jeżeli nie, wiązki lasera należy ustawić ponownie za pomocą śrub nastawczych (63).
- Przytrzymać obudowę lasera w tej pozycji i ponownie mocno dokręcić śruby mocujące (65).
- Ponownie zamocować osłonę lasera (26).

##

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji transportowej.
- Obrócić stół pilarski (37) aż do nacięcia (14) dla kąta 0°. Dźwignia (12) musi w sposób słyszalny zaskoczyć w nacięciu.

### Kontrola (zob. rys. U1)

- Ustawić kątownik na 90° i umieścić go na stole pilarskim (37).

Ramię kątownika musi leżeć idealnie równo z tarczą pilarską (39).

### Ustawianie (zob. rys. U2)

- Zwolnić uchwyt mocujący (13).
- Poluzować obie śruby nastawcze (66) (co najmniej jeden obrót) za pomocą klucza nasadowego (10 mm).
- Poluzować śrubę nastawczą (68) (ok. 3 obroty) za pomocą klucza sześciokątnego (4 mm) (16).
- Wkręcić lub wykręcić śrubę nastawczą (67) za pomocą klucza sześciokątnego (4 mm) (16) na tyle, aby ramię kątownika przylegało na całej długości do tarczy pilarskiej.
- Ponownie dociągnąć uchwyt mocujący (13). Następnie dokręcić najpierw śrubę nastawczą (68), a następnie śruby nastawcze (66).

Jeżeli wskaźniki kąta cięcia (32) i (20) po zakończonej regulacji nie znajdują się w jednej linii ze znacznikami 0° na skali (31), należy poluzować śruby mocujące wskaźników kąta cięcia za pomocą wkrętaka krzyżowego i wyrównać ich pozycję ze znacznikami 0°.

##

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Obrócić stół pilarski (37) aż do nacięcia (14) dla kąta 0°. Dźwignia (12) musi w sposób słyszalny zaskoczyć w nacięciu.
- Wysunąć lewą przestawną szynę oporową (5) całkiem na zewnątrz.
- Zwolnić uchwyt mocujący (13) i przesunąć głowicę, trzymając ją za rękojeść (1) w lewo, aż do oporu (45°).

### Kontrola (zob. rys. V1)

- Ustawić kątownik na 45° i umieścić go na stole pilarskim (37).

Ramię kątownika musi przylegać na całej długości do tarczy pilarskiej (39).

### Ustawianie (zob. rys. V2)

- Wkręcić lub wykręcić śrubę nastawczą (69) za pomocą klucza widełkowego (8 mm) na tyle, aby ramię kątownika przylegało na całej długości do tarczy pilarskiej.
- Ponownie dociągnąć uchwyt mocujący (13).

Jeżeli wskaźniki kąta cięcia (32) i (20) po zakończonej regulacji nie znajdują się w jednej linii ze znacznikami 45° na skali (31), należy najpierw jeszcze raz sprawdzić ustawienie 0° dla pionowego kąta cięcia oraz wskaźniki kąta cięcia. Następnie można powtórzyć ustawianie pionowego kąta cięcia 45°.

##

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Obrócić stół pilarski (37) aż do nacięcia (14) dla kąta 0°. Dźwignia (12) musi w sposób słyszalny zaskoczyć w nacięciu.
- Wysunąć prawą przestawną szynę oporową (5) całkiem na zewnątrz.
- Zwolnić uchwyt mocujący (13).

Wychylić głowicę, trzymając ją za rękojeść (1), z pozycji 0° lekko w lewo i obrócić gałkę obrotową (38), aż do wskazania żądanego pionowego zakresu kąta cięcia w prawo. |

- Wychylić głowicę, trzymając ją za rękojeść (1) w prawo, aż do oporu (45°).

### Kontrola (zob. rys. W1)

- Ustawić kątownik na 135° i umieścić go na stole pilarskim (37).

Ramię kątownika musi przylegać na całej długości do tarczy pilarskiej (39).

### Ustawianie (zob. rys. W2)

- Wkręcić lub wykręcić śrubę nastawczą (70) za pomocą klucza widełkowego (8 mm) na tyle, aby ramię kątownika przylegało na całej długości do tarczy pilarskiej.
- Ponownie dociągnąć uchwyt mocujący (13).

Jeżeli wskaźniki kąta cięcia (32) i (20) po zakończonej regulacji nie znajdują się w jednej linii ze znacznikami 45° na skali (31), należy najpierw jeszcze raz sprawdzić ustawienie 0° dla pionowego kąta cięcia oraz wskaźniki kąta cięcia. Następnie można powtórzyć ustawianie pionowego kąta cięcia 45°.

##

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Obrócić stół pilarski (37) aż do nacięcia (14) dla kąta 0°. Dźwignia (12) musi w sposób słyszalny zaskoczyć w nacięciu.

### Kontrola (zob. rys. X1)

- Ustawić kątownik na 90° i umieścić go pomiędzy szyną oporową (6) a tarczą pilarską (39) na stole pilarskim (37).

Ramię kątownika musi przylegać na całej długości do tarczy pilarskiej (39).

### Ustawianie (zob. rys. X2)

- Poluzować wszystkie cztery śruby nastawcze (71) za pomocą klucza sześciokątnego (4 mm) (16) i obrócić stół pilarski (37) wraz ze skalą (36) na tyle, by ramiona kątownika na całej długości leżały idealnie równo z tarczą.
- Dokręcić ponownie śruby.

Jeżeli wskaźnik kąta cięcia (57) po zakończonej regulacji nie znajduje się w jednej linii ze znacznikiem 0° na skali (36), należy poluzować śrubę (72) za pomocą wkrętarka krzyżowego i wyrównać pozycję wskaźnika kąta cięcia ze znacznikiem 0°.

##

Siłę zaciskową uchwytu mocującego (13) można w razie potrzeby wyregulować.

### Kontrola

- Siła zaciskowa uchwytu musi być wystarczająca do utrzymania głowicy w bezpiecznej pozycji, niezależnie od ustawienia pionowego kąta cięcia.

### Ustawianie

- Zwolnić uchwyt mocujący (13).
- Obrócić śrubę nastawczą (73) za pomocą klucza nasadowego (17 mm) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć siłę zaciskową, a w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć siłę zaciskową.
- Ustawić pionowy kąt cięcia, dociągnąć uchwyt mocujący (13) i sprawdzić, czy siła zaciskowa jest wystarczająca.