# Kesme

##

- Kayıcı kolu (27) sonuna kadar arkaya itin ve bu pozisyonda emniyete alın.
  Derinlik mesnedinin (29) sonuna kadar içeri bastırılmış ve ayar vidasının (28) kayıcı kol hareket ettirilirken derinlik mesnedine temas etmeden oluğa yerleştiğinden emin olun.
- İş parçasını ölçülerine uygun olarak sıkın.
- Gerektiğinde istediğiniz gönye açısını (yatay ve/veya dikey) ayarlayın.
- Elektrikli el aletini çalıştırın.
- Kayıcı kolu (27) tutamaktan (1) tutarak yavaşça aşağı indirin.
- İş parçasını düzgün itme kuvveti ile testereleyin.
- Elektrikli el aletini kapatın ve testere bıçağı tam olarak duruncaya kadar bekleyin.
- Kayıcı kolu (27) yavaşça aşağı indirin.

##

- Aleti çalıştırmadan önce ve bütün çalışma süresince tutamağı sıkıca kavrayın. Kesme işlemi esnasında kayıcı kolda kontrollü hareket edin. Bir anlık dikkatsizlik çok rahat hareket edebilen kayıcı kol nedeniyle ciddi yaralanmalara neden olabilir.

- Kayıcı kolun (27) emniyetini açın.
  Kayıcı kolu (27) dışarı çekip tekrar içeri itmek suretiyle bir bütün olarak kayma mekanizmasının kullanıma hazır olup olmadığını kontrol edin.
- İş parçasını ölçülerine uygun olarak sıkın.
- Gerektiğinde istediğiniz gönye açısını (yatay ve/veya dikey) ayarlayın.
- Kayıcı kolu (27) tutamaktan (1) tutarak, testere bıçağı iş parçası önüne gelinceye kadar dayama rayından (6) çekin.
- Elektrikli el aletini çalıştırın.
- Kayıcı kolu (27) tutamaktan (1) tutarak yavaşça aşağı indirin.
- Kayıcı kolu (27) dayama rayına (6) doğru itin ve iş parçasını düzgün besleme kuvveti ile kesin.
- Elektrikli el aletini kapatın ve testere bıçağı tam olarak duruncaya kadar bekleyin.
- Kayıcı kolu (27) yavaşça aşağı indirin.

##

Aynı uzunluktaki iş parçalarını basitçe kesmek için boylamasına dayanak noktasını (35) (aksesuar) kullanabilirsiniz.

Boylamasına dayanak noktasını testere tezgahı uzatmasının (7) her iki tarafına da takabilirsiniz.

- Kilitleme vidasını (34) gevşetin ve boylamasına dayanak noktasını (35) sıkma vidası (61) üzerine yatırın.
- Kilitleme vidasını (34) tekrar sıkın.
- Testere tezgahı uzatmasını (7) istediğiniz uzunluğa ayarlayın.

##

Bir oluk açarken veya mesafe dayamağı kullanırken derinlik mesnedinin konumunun değiştirilmesi gerekir.

- Derinlik mesnedini (29) dışarı doğru hareket ettirin.
- Kayıcı kolu (27) tutamaktan (1) tutarak istediğiniz pozisyona getirin.
- Ayar vidasını (28) vida ucu derinlik mesnedine (29) temas edinceye kadar çevirin.
- Kayıcı kolu (27) yavaşça yukarı kaldırın.

##

Eğimli veya yuvarlak iş parçalarını kesme için bunları kaymaya karşı özel olarak emniyete almalısınız. Kesme hattında iş parçası, dayama rayı ve testere tezgahı arasında hiç aralık olmamalıdır.

Gerekiyorsa özel tutucular hazırlamalısınız.