# Ставање во употреба

- Внимавајте на електричниот напон! Напонот на струјниот извор мора да одговара на оној кој е наведен на спецификационата плочка на електричниот алат.

##

- За вклучување на електричниот алат најпрво ставете ја блокадата при вклучување (2) на средина и потоа притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (58) и држете го притиснат.

Напомена: Поради безбедносни причини прекинувачот за вклучување/исклучување (58) не се блокира, туку мора постојано да се држи притиснат за време на работата.

##

- За исклучување отпуштете го прекинувачот за вклучување/исклучување (58).

##

Електронското ограничување на стартната струја ја ограничува јачината на струјата при вклучување на електричниот алат и овозможува работа на осигурувач од 16‑A.

Напомена: Доколку електричниот алат стартува веднаш по вклучувањето со полн број на вртежи, ограничувањето на стартната струја и заштитата од рестартирање не работат. Електричниот алат мора веднаш да се испрати во сервисната служба.