# Розпилювання

##

- Відтягніть кронштейн (27) до упору назад і зафіксуйте його в цьому положенні.
  Переконайтеся в тому, що обмежувач глибини (29) до упору притиснутий всередину, а юстирувальний гвинт (28) при пересуванні кронштейна проходить через отвір, не торкаючись обмежувача глибини.
- Затисніть оброблювану заготовку відповідно до її розмірів.
- За потреби встановіть необхідний кут розпилювання (горизонтальний та/або вертикальний).
- Увімкніть електроінструмент.
- Повільно опустіть кронштейн (27) за рукоятку (1).
- Розпилюйте оброблювану заготовку з рівномірною подачею.
- Вимкніть електроінструмент і зачекайте, поки пиляльне полотно повністю не зупиниться.
- Повільно підніміть кронштейн (27) вгору.

##

- Добре тримайте рукоятку перед увімкненням пилки і під час всього процесу розпилювання. Під час розпилювання контрольовано пересувайте кронштейн. Зважаючи на надзвичайну маневреність кронштейна, мить неуважності може призвести до серйозних травм.

- Розблокуйте кронштейн (27).
  Підтягнувши та відсунувши кронштейн (27), перевірте, чи готовий увесь механізм ковзання до роботи.
- Затисніть оброблювану заготовку відповідно до її розмірів.
- За потреби встановіть необхідний кут розпилювання (горизонтальний та/або вертикальний).
- Відсуньте кронштейн (27) за рукоятку (1) від упорної планки (6) настільки, щоб пиляльне полотно опинилося перед заготовкою.
- Увімкніть електроінструмент.
- Повільно опустіть кронштейн (27) за рукоятку (1).
- Тепер притисніть кронштейн в напрямку упорної планки (27) (6) та розпиляйте заготовку з рівномірною подачею.
- Вимкніть електроінструмент і зачекайте, поки пиляльне полотно повністю зупиниться.
- Повільно підніміть кронштейн (27) вгору.

##

Для простого розпилювання заготовок однакової довжини можна використовувати поздовжній упор (35) (приладдя).

Поздовжній упор можна монтувати з обох боків подовжувача стола (7).

- Відпустіть фіксуючий гвинт (34) і поверніть поздовжній упор (35) до затискного гвинта (61).
- Знову затягніть фіксуючий гвинт (34).
- Встановіть подовжувач стола (7) на необхідну довжину.

##

Обмежувач глибини необхідно переналаштувати, якщо Ви збираєтесь випилювати пази або використовувати дистанційний упор.

- Поверніть обмежувач глибини (29) назовні.
- Поверніть кронштейн (27) за рукоятку (1) в потрібне положення.
- Відрегулюйте юстирувальний гвинт (28) так, щоб його кінець торкався обмежувача глибини (29).
- Повільно підніміть кронштейн (27) догори.

##

Щоб розпилювати вигнутий або круглий матеріал, треба особливим чином зафіксувати його, щоб він не совався. На лінії розпилювання не повинно бути щілин між оброблюваним матеріалом, упорною планкою і столом.

За необхідністю виготуйте спеціальне кріплення.