# Symbole

Następujące symbole mogą być ważne podczas użytkowania elektronarzędzia. Proszę zapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli ułatwi użytkownikowi lepsze i bez‌piecz‌niejsze użytkowanie urządzenia.

Symbole i ich znaczenie
| Klasa 1 Produkt laserowy dla konsumentów
| Gdy elektronarzędzie jest włączone, należy trzymać dłonie z dala od obszaru pracy. Podczas kontaktu z tarczą istnieje niebezpieczeństwo doznania obrażeń.
| Należy stosować maskę przeciwpyłową.
| Należy stosować okulary ochronne.
| Należy stosować środki ochrony słuchu. Hałas może spowodować utratę słuchu.
| Strefa niebezpieczna! W miarę możliwości nie zbliżać do tej strefy dłoni, palców ani ramion.
| Należy zwrócić uwagę, aby przypadkowo nie włożyć palców między ruchome części głowicy. Istnieje niebezpieczeństwo przygniecenia i poważnego zranienia palców.
| Należy zwrócić uwagę na wymiary tarczy (średnica tarczy D, średnica otworu d). Średnica otworu d musi pasować bez luzu do wrzeciona. Jeżeli konieczne jest użycie kształtek redukcyjnych, należy zwrócić uwagę, aby kształtka redukcyjna pasowała wymiarami do grubości korpusu i średnicy otworu tarczy, a także do średnicy wrzeciona. W miarę możliwości należy stosować kształtki redukcyjne dostarczone wraz z tarczą. Średnica tarczy D musi odpowiadać średnicy podanej na symbolu. Zob. także „Wymiary odpowiednich tarcz” w rozdziale „Dane techniczne”.
| Elektronarzędzie należy przenosić, trzymając je wyłącznie za specjalnie oznaczone miejsca (zagłębienia) lub za uchwyt transportowy.
| Nie wolno przenosić elektronarzędzia, trzymając je za rękojeść głowicy.
| Włączanie lasera
| Uchwyt mocujący jest otwarty: możliwość ustawiania pionowych kątów cięcia. Uchwyt mocujący jest zamknięty: nastawiony pionowy kąt cięcia jest utrzymywany.
| Poszczególne kroki, które należy wykonać, aby ustawić pionowy kąt cięcia. 1. Zwolnić uchwyt mocujący 2. Lekko przechylić głowicę w lewo 3. Ustawić żądany pionowy kąt cięcia za pomocą gałki obrotowej
| Ustawianie pionowych zakresów kąta cięcia za pomocą gałki obrotowej:
| Nachylenie tarczy w lewo (45° do 0°)
| Nachylenie tarczy w prawo (0° do 45°)
| Całkowity zakres wychylenia głowicy (–47° do +47°)