# Glidearm fastlåses

Glidearmens glidemekanisme (27) kan fastlåses vha. klemmearmen (24). Glidearmen kan indstilles i to positioner:

- Glidearm skubbet helt bagud (til kapsnit)
- Glidearm trukket helt frem (til en kompakt transportstilling)

## Glidearm afsikres (se billedet B1)

Når glidearmen (27) er afsikret, kan hele glidemekanismen bruges.

- Tryk klemmearmen (24) helt ned.
- Klemmearmens klemmekile frigiver de to nederste leddele på glidearmen.

## Glidearm sikres (se billedet B2)

Glidearm skubbet helt bagud:

- Skub glidearmen (27) helt bagud.
- De to øverste leddele på glidearmen står nu opret og er lukket.
- Træk klemmearmen (24) opad, til klemmekilen er positioneret mellem de to nederste leddele på glidearmen.
- Derved er glidearmen (27), der er skubbet helt bagud, fastlåst.

Glidearm trukket helt frem:

- Træk glidearmen (27) helt frem.
- Glidemekanismen er nu kørt helt ud.
- Træk klemmearmen (24) opad, til klemmekilen er positioneret mellem de to nederste leddele på glidearmen.
- Derved er glidearmen (27), der er trukket helt frem, fastlåst.