# Ρύθμιση κάθετης φαλτσογωνιάς

Η κάθετη φαλτσογωνιά μπορεί να ρυθμιστεί σε μια περιοχής από 47° (αριστερή πλευρά) έως 47° (δεξιά πλευρά).

Για τη γρήγορη και την ακριβή ρύθμιση των συχνά χρησιμοποιούμενων φαλτσογωνιών προβλέπονται οδηγοί για τη γωνία 0°, 22,5°, 45° και 47°.

##

- Τραβήξτε την αριστερή ρυθμιζόμενη ράγα οδήγησης (5) εντελώς προς τα έξω.
- Λύστε τη λαβή σύσφιγξης (13) .
- Στρέψτε τον βραχίονα ολίσθησης (27) με τη χειρολαβή (1) προς τα αριστερά, μέχρι ο δείκτης γωνίας (32) να δείχνει την επιθυμητή κάθετη φαλτσογωνιά.
- Κρατήστε τον βραχίονα ολίσθησης (27) σε αυτή τη θέση και σφίξτε ξανά τη λαβή σύσφιγξης (13) σταθερά.
  Η δύναμη συγκράτησης της λαβής σύσφιγξης πρέπει να συγκρατεί ασφαλώς τη θέση του βραχίονα ολίσθησης υπό οποιαδήποτε κάθετη φαλτσογωνιά.

##

- Τραβήξτε τη δεξιά ρυθμιζόμενη ράγα οδήγησης (5) εντελώς προς τα έξω.
- Λύστε τη λαβή σύσφιγξης (13).
- Γείρετε ελαφρά τον βραχίονα ολίσθησης (27) με τη χειρολαβή (1) από τη θέση 0° προς τα αριστερά και γυρίστε την περιστροφική σφαιρική λαβή (38), μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή κάθετη περιοχή φαλτσογωνιάς.
- Στρέψτε τον βραχίονα ολίσθησης (27) με τη χειρολαβή (1) προς τα δεξιά, μέχρι ο δείκτης γωνίας (20) να δείχνει την επιθυμητή φαλτσογωνιά.
- Κρατήστε τον βραχίονα ολίσθησης (27) σε αυτή τη θέση και σφίξτε ξανά τη λαβή σύσφιγξης (13) σταθερά.
  Η δύναμη συγκράτησης της λαβής σύσφιγξης πρέπει να συγκρατεί ασφαλώς τη θέση του βραχίονα ολίσθησης υπό οποιαδήποτε κάθετη φαλτσογωνιά.

##

Για να μπορεί να επαναρρυθμιστεί εύκολα η κάθετη στάνταρ φαλτσογωνιά 0°, ασφαλίζει η περιστροφική σφαιρική λαβή (38) στην αριστερή κάθετη περιοχή φαλτσογωνιάς. |

- Στρέψτε τον βραχίονα ολίσθησης (27) από τα δεξιά πέρα από τη θέση 0°.

##

- Τραβήξτε και τις δύο ρυθμιζόμενες ράγες οδήγησης (5) εντελώς προς τα έξω.
- Λύστε τη λαβή σύσφιγξης (13).
- Γείρετε ελαφρά τον βραχίονα ολίσθησης (27) με τη χειρολαβή (1) από τη θέση 0° προς τα αριστερά και γυρίστε την περιστροφική σφαιρική λαβή (38), μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή κάθετη περιοχή φαλτσογωνιάς.
- Στρέψτε τον βραχίονα ολίσθησης (27) με τη χειρολαβή (1) προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι ο δείκτης γωνίας (32) ή (20) να δείξει την επιθυμητή κάθετη φαλτσογωνιά.
- Κρατήστε τον βραχίονα ολίσθησης (27) σε αυτή τη θέση και σφίξτε ξανά τη λαβή σύσφιγξης (13) σταθερά.
  Η δύναμη συγκράτησης της λαβής σύσφιγξης πρέπει να συγκρατεί ασφαλώς τη θέση του βραχίονα ολίσθησης υπό οποιαδήποτε κάθετη φαλτσογωνιά.

##

Τραβήξτε το κουμπί ρύθμισης (33) εντελώς προς τα έξω και γυρίστε το κατά 90°. Μετά στρέψτε τον βραχίονα ολίσθησης (27) με τη χειρολαβή (1), μέχρι ο βραχίονας ολίσθησης να ασφαλίσει με τον χαρακτηριστικό ήχο.