# فحص الضبط الأساسي وضبطه

ينبغي أن يتم فحص الضبط الأساسي بالعدة الكهربائية بعد الاستعمال المكثف وإعادة ضبطها عند الضرورة للمحافظة علی دقة القص.
إنك بحاجة إلی الخبرة وللعدد الخاصة الموافقة لتنفيذ ذلك.

ينفذ مركز خدمة عملاء بوش هذا العمل بشكل سريع وموثوق به.

##

ملحوظة: ينبغي أن يتم وصل العدة الكهربائية بالإمداد بالتيار الكهربائي لتجربة وظيفة الليزر.

- لا تدير مفتاح التشغيل والإطفاء أبدا أثناء ضبط الليزر (عند تحريك ذراع العدة مثلا). قد يؤدي تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود إلی إصابات خطيرة.

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- أدر قاعدة المنشار (37) حتى حز التوقيف (14) للزاوية 0°. ينبغي أن تتعاشق الذراع (12) بحز التوقيف بشكل محسوس.

### الفحص (انظر الصورة T1)

- ارسم خط قطع مستقيم علی قطعة الشغل.
- وجه ذراع الإزلاق (27) باستخدام المقبض (1) إلی الأسفل ببطء.
- ركز قطعة الشغل بحيث تتوافق أسنان شفرة المنشار مع مسار خط القطع.
- امسك قطعة الشغل بهذا الوضع بإحكام ووجه ذراع الإزلاق إلی الأعلی ببطئ.
- شد قطعة الشغل بإحكام.
- قم بتشغيل أشعة الليزر باستخدام المفتاح (59).

ينبغي أن يكون شعاعا الليزر علی نفس البعد عن خط القص المرسوم علی قطعة الشغل علی كامل الطول يسارا ويمينا، حتی عندما يتم توجيه ذراع الإزلاق نحو الأسفل.

### خلع غطاء وقاية الليزر (انظر الصورة T2)

- حل اللولبين (62) بغطاء وقاية الليزر (26) بواسطة المفتاح سداسي الرأس المجوف (4 مم) (16).
  ملحوظة: لكي تصل إلی اللولب الأمامي بغطاء وقاية الليزر، ينبغي أن تحرك ذراع الإزلاق نحو الأسفل قليلا إلی أن تتمكن من إدخال المفتاح سداسي الرأس المجوف عبر إحدی شقوق غطاء الوقاية المتأرجح.

### ضبط التراصف (انظر الصورة T3)

- قم بخلع غطاء وقاية الليزر (26).

1. ضبط شعاع الليزر الأيمن:

- أدر لولب الضبط الخلفي (63) بواسطة مفتاح سداسي الرأس المجوف (17) إلى أن يتحاذى شعاع الليزر الأيمن على كامل الطول مع خط القطع المرسوم على قطعة الشغل.
  يتحرك شعاع الليزر الأيسر أثناء ذلك أيضا.

إن دورة واحدة بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة تحرك شعاع الليزر من اليسار نحو اليمين، أما دورة واحدة مع اتجاه حركة عقارب الساعة تحرك شعاع الليزر من اليمين نحو اليسار.

2. ضبط شعاع الليزر الأيسر:

- أدر لولب الضبط (63) باستخدام المفتاح سداسي الرأس المجوف (17)، إلى أن يصبح شعاع الليزر الأيسر على نفس المسافة من خط القطع المرسوم على قطعة الشغل مثل شعاع الليزر الأيمن.

إن دورة واحدة بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة تحرك شعاع الليزر من اليسار نحو اليمين، أما دورة واحدة مع اتجاه حركة عقارب الساعة تحرك شعاع الليزر من اليمين نحو اليسار.

- قم بتثبيت غطاء وقاية الليزر (26) مرة أخرى.

### ضبط التوازي (انظر الصورة T4)

- قم بخلع غطاء وقاية الليزر (26).
- قم بحل لولب التثبيت (64) (حوالي 1–2 دورة) باستخدام المفتاح سداسي الرأس المجوف (17). لا تفك اللولب بشكل كامل.
- ادفع صفيحة تركيب الليزر نحو اليمين أو اليسار، إلی أن يتوازی شعاعا الليزر مع خط القص المرسوم علی قطعة الشغل علی كامل الطول.
- أمسك بصفيحة تركيب الليزر في هذا الوضع وأحكم شد لولب التثبيت (64) مرة أخرى.
- افحص التراصف مع خط القص مرة أخری بعد الضبط. قم بتسوية شعاعي الليزر مرة أخری بواسطة لوالب التعديل (63) إن تطلب الأمر ذلك.
- قم بتثبيت غطاء وقاية الليزر (26) مرة أخرى.

### ضبط التفاوت الجانبي عند تحريك ذراع الإزلاق (انظر الصورة T5)

- قم بخلع غطاء وقاية الليزر (26).
- قم بحل لوالب التثبيت (65) (حوالي 1–2 دورة) باستخدام المفتاح سداسي الرأس المجوف (17).
  لا تفك اللوالب بشكل كامل.
- قم بإزاحة هيكل الليزر نحو اليمين أو اليسار، إلی حد عدم وجود أي تفاوت بشعاعي الليزر أثناء تحريك ذراع الإزلاق نحو الأسفل.
- افحص التراصف مع خط القص مرة أخری بعد الضبط. قم بتسوية شعاعي الليزر مرة أخری بواسطة لوالب التعديل (63) إن تطلب الأمر ذلك.
- حافظ علی إبقاء بيت هيكل الليزر في هذا الوضع واحكم شد لوالب التثبيت (65) مرة أخرى.
- قم بتثبيت غطاء وقاية الليزر (26) مرة أخرى.

##

- ركز العدة الكهربائية في وضع النقل.
- أدر قاعدة المنشار (37) حتى حز التوقيف (14) للزاوية 0°. ينبغي أن تتعاشق الذراع (12) بحز التوقيف بشكل محسوس.

### الفحص (انظر الصورة U1)

- قم بضبط مقياس الزاوية على 90° وضعه على قاعدة المنشار (37).

يجب أن يتراصف ساق مقياس الزاوية بكامل طوله مع شفرة المنشار (39).

### الضبط (انظر الصورة U2)

- قم بفك مقبض الشد (13).
- قم بحل لولبي التعديل (66) (دورة واحدة علی الأقل) بواسطة مفتاح ربط صندوقي (10 مم).
- قم بحل لولب التثبيت (68) (حوالي 3 دورات) بواسطة المفتاح سداسي الرأس المجوف (4 مم) (16).
- قم بربط أو فك لولب الضبط (67) باستخدام المفتاح سداسي الرأس المجوف (4 مم) (16) إلى أن تتساطح ساق المقياس الزاوي الضابط مع شفرة المنشار على كامل الطول.
- أعد ربط مقبض الشد (13) بإحكام. ينبغي أن تشد بعد ذلك أولا لولب الضبط (68) ثم لوالب الضبط (66) بإحكام مرة أخرى.

إن لم يكن مؤشرا الزاوية (32) و (20) بعد الضبط علی خط مسار واحد مع علامات الصفر 0° علی المقياس (31)، قم بحل لوالب تثبيت المؤشرين الزاويين بواسطة مفك البراغي المتصالب الحز وقم بتوجيه مؤشر الزاوية علی مسار علامات الصفر 0°.

##

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- أدر قاعدة المنشار (37) حتى حز التوقيف (14) للزاوية 0°. ينبغي أن تتعاشق الذراع (12) بحز التوقيف بشكل محسوس.
- اسحب سكة المصادمة اليسرى القابلة للضبط (5) إلى الخارج تماما.
- قم بفك مقبض الشد (13) وحرك ذراع الإزلاق من المقبض (1) نحو اليسار إلى حد التصادم (45°).

### الفحص (انظر الصورة V1)

- قم بضبط مقياس الزاوية على 45° وضعه على قاعدة المنشار (37).

يجب أن يتراصف ساق مقياس الزاوية بكامل طوله مع شفرة المنشار (39).

### الضبط (انظر الصورة V2)

- قم بفك لولب الضبط (69) بواسطة مفتاح الربط الهلالي (8 مم) بإدارته نحو الداخل أو الخارج إلی أن تتساطح ساق المقياس الزاوي الضابط مع شفرة المنشار علی كامل الطول.
- أعد ربط مقبض الشد (13) بإحكام.

إن لم يكن مؤشرا الزاوية (32) و (20) بعد الضبط علی خط مسار واحد مع علامات 45° علی التدريج (31)، يجب أولا فحص ضبط الصفر 0° لزاوية الشطب العمودية والمؤشرات الزاوية مرة أخری. كرر بعد ذلك عملية ضبط زاوية الشطب العمودية 45°.

##

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- أدر قاعدة المنشار (37) حتى حز التوقيف (14) للزاوية 0°. ينبغي أن تتعاشق الذراع (12) بحز التوقيف بشكل محسوس.
- اسحب سكة المصادمة اليمنى القابلة للضبط (5) إلى الخارج تماما.
- قم بفك مقبض الشد (13).

اقلب ذراع الإزلاق من المقبض (1) من وضع 0° نحو اليسار قليلا وأدر المقبض الدوار(38)، إلى أن يظهر مجال زاوية الشطب العمودية اليمنى. |

- قم بتحريك ذراع الإزلاق من المقبض (1) إلى اليمين حتى النهاية (45°).

### الفحص (انظر الصورة W1)

- قم بضبط مقياس الزاوية على 135° وضعه على قاعدة المنشار (37).

يجب أن يتراصف ساق مقياس الزاوية بكامل طوله مع شفرة المنشار (39).

### الضبط (انظر الصورة W2)

- قم بفك لولب الضبط (70) بواسطة مفتاح الربط الهلالي (8 مم) بإدارته نحو الداخل أو الخارج إلی أن تتساطح ساق المقياس الزاوي الضابط مع شفرة المنشار علی كامل الطول.
- أعد ربط مقبض الشد (13) بإحكام.

إن لم يكن مؤشرا الزاوية (32) و (20) بعد الضبط علی خط مسار واحد مع علامات 45° علی التدريج (31)، يجب أولا فحص ضبط الصفر 0° لزاوية الشطب العمودية والمؤشرات الزاوية مرة أخری. كرر بعد ذلك عملية ضبط زاوية الشطب العمودية 45°.

##

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- أدر قاعدة المنشار (37) حتى حز التوقيف (14) للزاوية 0°. ينبغي أن تتعاشق الذراع (12) بحز التوقيف بشكل محسوس.

### الفحص (انظر الصورة X1)

- قم بضبط مقياس الزاوية على 90° وضعه بين سكة المصادمة (6) وشفرة المنشار (39) على قاعدة المنشار (37).

يجب أن يتراصف ساق مقياس الزاوية بكامل طوله مع شفرة المنشار (39).

### الضبط (انظر الصورة X2)

- قم بحل لوالب الضبط الأربعة (71) باستخدام مفتاح سداسي الرأس المجوف (4 مم) (16) وأدر قاعدة المنشار (37) مع التدريج (36) إلى أن تتساطح ساق المقياس الزاوي مع شفرة المنشار على كامل الطول.
- أحكم شد اللوالب بعد ذلك.

إن لم يكن مؤشرا الزاوية (57) بعد الضبط علی خط مسار واحد مع علامات 0° علی التدريج (36)، قم بفك اللولب (72) باستخدام أحد مفكات البراغي متصالبة الحز، وقم بمحاذاة خط المنتصف لمؤشر الزاوية على امتداد العلامة 0°.

##

يمكن ضبط قوة زنق مقبض الشد (13) لاحقا.

### الفحص

- ينبغي أن تثبت قوة زنق مقبض الشد وضع ذراع الإزلاق بكل زاوية شطب مائل عمودية أيا كانت.

### الضبط

- قم بفك مقبض الشد (13).
- أدر لولب الضبط (73) بواسطة مفتاح ربط صندوقي (17 مم) عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، لتقليل قوة الزنق أو في اتجاه حركة عقارب الساعة لزيادة قوة الزنق.
- اضبط زاوية شطب عمودية واحكم شد مقبض الشد (13) ووتأكد من الوصول إلى قوة الزنق المرغوبة.