# Työn valmistelu

##

Pitkät kappaleet tulee tukea vapaasta päästään.

Sahapöytää voi suurentaa vasemmalle ja oikealle sahapöydän pidennysten (7) avulla.

- Käännä lukitusvipu (50) sisäänpäin.
- Vedä sahapöydän pidennystä (7) halutun pituuden verran ulospäin (maks. 250 mm).
- Sahapöydän pidennyksen lukitsemiseksi paina lukitusvipua (50) ulospäin.

##

Kun sahaat vaaka- ja/tai pystysuuntaisia jiirikulmia, vasenta tai oikeaa säädettävää ohjainkiskoa (5) on vedettävä ulospäin tai se täytyy ottaa kokonaan pois sahaussuunnasta riippuen.

Pystysuuntainen jiirikulma | Vaakasuuntainen jiirikulma |
--- | --- | ---
0–47° (vasen) | ≤ 44° (oikea/vasen) | Avaa lukitusruuvi (51). Vedä vasenta säädettävää ohjainkiskoa (5) ulospäin ääriasentoonsa.
0–47° (vasen) | ≥ 45° (oikea/vasen) | Avaa lukitusruuvi (51). Vedä vasenta säädettävää ohjainkiskoa (5) ulospäin ääriasentoonsa. Nosta säädettävä ohjainkisko yläkautta pois paikaltaan. Irrota lukitusruuvi (51).
0–47° (oikea) | ≤ 44° (oikea/vasen) | Avaa lukitusruuvi (51). Vedä oikeaa säädettävää ohjainkiskoa (5) ulospäin ääriasentoonsa. Nosta säädettävä ohjainkisko yläkautta pois paikaltaan.
0–47° (oikea) | ≥ 45° (oikea/vasen)

##

Sahausvarren (27) liukumekanismi on säädetty valmiiksi tehtaalla ja sille ei ole asetettu vaimennusta sähkötyökalun toimitustilassa.

Voit säätää liukumekanismin yksilöllisen vaimennuksen vaimentimen (52) avulla:

kova – tarkasti ohjatut sahausliikkeet;

pehmeä – nopea sahaus.

- Löysää molempia säätöruuveja (53) kuusiokoloavaimella (4 mm) (16), kun haluat pehmentää vaimennusta
- tai
- kiristä molempia säätöruuveja (53), kun haluat koventaa vaimennusta.

##

Parhaan mahdollisen työturvallisuuden varmistamiseksi työkappale täytyy aina kiinnittää paikalleen.
Älä työstä sellaisia työkappaleita, jotka ovat liian pieniä kiinnitettäviksi.

- Paina työkappaletta ohjainkiskoja (6) ja (5) vasten.
- Asenna mukana toimitettu ruuvipuristin (18) valitsemaasi reikään (54).
- Avaa siipiruuvia ja säädä ruuvipuristin sopivaan mittaan työkappaleen mukaan. Kiristä siipiruuvi.
- Lukitse työkappale kiristämällä kierretankoa (56).

### Työkappaleen irrotus

- Avaa ruuvipuristin kiertämällä kierretankoa (56) vastapäivään.