# Sciage

##

- Poussez le bras coulissant (27) à fond vers l’arrière et bloquez-le dans cette position.
  Assurez-vous que la butée de profondeur (29) est complètement poussée vers l’intérieur et que la vis d’ajustage (28) peut passer à travers l’évidement sans toucher la butée de profondeur lors du déplacement du bras coulissant.
- Serrez la pièce comme l’exigent ses dimensions.
- Ajustez l’angle d’onglet et/ou l’angle d’inclinaison souhaité(s).
- Mettez l’outil électroportatif en marche.
- En agissant sur la poignée (1), déplacez lentement le bras coulissant (27) vers le bas.
- Sciez la pièce avec une avance régulière.
- Arrêtez l’outil électroportatif et attendez l’immobilisation complète de la lame de scie.
- Déplacez le bras coulissant (27) lentement vers le haut.

##

- Tenez fermement la poignée avant de mettre en marche l’outil et pendant toute l’opération de sciage. Lors du sciage, veillez à toujours bien maîtriser les mouvements du bras coulissant. Du fait de la mobilité extrême du bras coulissant, un moment d’inattention suffit à provoquer des blessures graves.

- Débloquez le bras coulissant (27)
  Actionnez le bras coulissant (27) dans les deux sens pour vérifier que le mécanisme de coulissage complet est opérationnel.
- Serrez la pièce comme l’exigent ses dimensions.
- Ajustez l’angle d’onglet et/ou l’angle d’inclinaison souhaité(s).
- En agissant sur la poignée (1), éloignez le bras coulissant (27) de la butée (6) jusqu’à ce que la lame de scie se trouve devant la pièce.
- Mettez l’outil électroportatif en marche.
- En agissant sur la poignée (1), déplacez lentement le bras coulissant (27) vers le bas.
- Poussez ensuite le bras coulissant (27) en direction de la butée (6) et sciez la pièce avec un mouvement d’avance régulier.
- Arrêtez l’outil électroportatif et attendez l’immobilisation complète de la lame de scie.
- Déplacez le bras coulissant (27) lentement vers le haut.

##

Pour scier facilement des pièces à la même longueur, il est recommandé d’utiliser la butée de longueur (35) (accessoire).

Vous pouvez monter la butée de longueur des deux côtés de la rallonge (7) de la table de sciage.

- Desserrez la vis de blocage (34) et faites passer la butée de longueur (35) au-dessus de la vis de serrage (61).
- Resserrez la vis de blocage (34).
- Réglez la rallonge (7) à la longueur désirée.

##

Pour réaliser des rainures ou utiliser une butée de distance, il est nécessaire de modifier la position de la butée de profondeur.

- Basculez la butée de profondeur (29) vers l’extérieur.
- Basculez le bras coulissant (27) dans la position souhaitée en agissant sur la poignée (1).
- Tournez la vis d’ajustage (28) jusqu’à ce que l’extrémité de la vis touche la butée de profondeur (29).
- Déplacez lentement le bras coulissant (27) vers le haut.

##

Une attention particulière doit être portée aux pièces incurvées ou rondes. Il est indispensable de bien les fixer pour qu’elles ne glissent pas. Le long de la ligne de coupe, il ne doit apparaître aucun espace entre la pièce, la butée et la table de sciage.

Confectionnez si nécessaire des fixations spéciales.