# Přepravní pojistka (viz obrázek A)

Přepravní pojistka (30) vám umožňuje snadnější manipulaci s elektrickým nářadím při přepravě na různá místa použití.

## Odjištění elektronářadí (pracovní poloha)

- Zatlačte kluzné rameno (27) za rukojeť (1) trochu dolů, aby se uvolnila přepravní pojistka (30).
- Vytáhněte přepravní pojistku (30) úplně ven.
- Kluzné rameno (27) veďte pomalu nahoru.

## Zajištění elektronářadí (přepravní poloha)

- Posuňte kluzné rameno (27) úplně dozadu a zjistěte ho v této poloze.
- Kluzné rameno veďte natolik dolů, aby bylo možné přepravní pojistku (30) zcela zatlačit dovnitř.

Další pokyny: viz Přeprava (viz obrázek Z)