# Datos técnicos

Sierra de paneles |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Potencia absorbida nominal | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Tensión nominal | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Frecuencia | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Número de revoluciones en vacío | min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Limitación de la corriente de arranque |  | ● | – | ● | ●
Tipo de láser | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Clase de láser |  | 1 | 1 | 1 | 1
PesoA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Clase de protección |  | / II | / II | / II | / II
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra |
Diámetro de hoja de sierra D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Grosor de la hoja base | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Máx. ancho de corte | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Diámetro de taladro d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red

Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo ver Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.