# Contrôle et correction des réglages de base

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, il est nécessaire après une utilisation intensive de contrôler et, le cas échéant, de corriger les réglages de base de l’outil électroportatif.
Pour ce faire, il faut de l’expérience et des outils spéciaux.

Il est conseillé de confier ce travail à un centre de service après-vente Bosch agréé. Il effectuera ce travail rapidement et de façon fiable.

##

Remarque : Pour tester le fonctionnement du laser, l’outil électroportatif doit être connecté à l’alimentation électrique.

- Pendant l’ajustage du laser (par ex. lors du déplacement du bras d’outil), n’actionnez jamais l’interrupteur Marche/Arrêt. Une mise en marche intempestive de l’outil électroportatif peut causer de graves blessures.

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Tournez la table de sciage (37) jusqu’à l’encoche (14) 0°. Le levier (12) doit s’encliqueter de manière perceptible dans l’encoche.

### Contrôle (voir figure T1)

- Tracez une ligne de coupe droite sur une pièce.
- En agissant sur la poignée (1), déplacez lentement le bras coulissant (27) vers le bas.
- Orientez la pièce de façon à ce que les dents de la lame coïncident avec la ligne de coupe.
- Maintenez la pièce dans cette position et déplacez le bras coulissant lentement vers le haut.
- Serrez la pièce.
- Activez les faisceaux laser avec l’interrupteur (59).

Les faisceaux laser doivent être sur toute la longueur, à droite comme à gauche, à la même distance de la ligne de coupe tracée sur la pièce, même lorsque le bras coulissant est déplacé vers le bas.

### Retrait du capot de protection du laser (voir figure T2)

- Desserrez les deux vis (62) du capot de protection du laser (26) à l’aide de la clé mâle pour vis à six pans creux (4 mm) (16).
  Remarque : Pour pouvoir accéder à la vis avant du capot de protection du laser, basculez le bras coulissant légèrement vers le bas jusqu’à ce que la clé mâle pour vis à six pans creux puisse passer à travers l’une des fentes du capot de protection à mouvement pendulaire.

### Réglage de l’affleurement (voir figure T3)

- Retirez le capot de protection du laser (26).

1. Réglage du faisceau laser de droite :

- À l’aide de la clé mâle pour vis à six pans creux (17), tournez la vis de réglage arrière (63) jusqu’à ce que le faisceau laser de droite affleure sur toute la longueur avec la ligne de coupe tracée sur la pièce.
  Ce faisant, le faisceau laser de gauche se déplace lui aussi.

Une rotation dans le sens antihoraire déplace le faisceau laser de la gauche vers la droite, une rotation dans le sens horaire déplace le faisceau laser de la droite vers la gauche.

2. Réglage du faisceau laser de gauche :

- À l’aide de la clé mâle pour vis à six pans creux (17), tournez la vis de réglage avant (63) jusqu’à ce que le faisceau laser de gauche se trouve à la même distance de la ligne de coupe tracée sur la pièce que le faisceau laser de droite.

Une rotation dans le sens antihoraire déplace le faisceau laser de la gauche vers la droite, une rotation dans le sens horaire déplace le faisceau laser de la droite vers la gauche.

- Remontez le capot de protection du laser (26).

### Réglage du parallélisme (voir figure T4)

- Retirez le capot de protection du laser (26).
- Desserrez la vis de fixation (64) (d’1 à 2 tours environ) au moyen de la clé mâle pour vis à six pans creux (17). Ne desserrez pas la vis complètement.
- Déplacez la plaque de montage du laser vers la droite ou vers la gauche jusqu’à ce que, sur toute la longueur, les faisceaux laser soient parallèles à la ligne de coupe tracée sur la pièce.
- Maintenez la plaque de montage du laser dans cette position et resserrez la vis de fixation (64).
- Après avoir effectué le réglage, contrôlez à nouveau l’affleurement avec la ligne de coupe. Si nécessaire, réajustez les faisceaux laser à l’aide des vis de réglage (63).
- Remontez le capot de protection du laser (26).

### Réglage de l’écart latéral lors du déplacement du bras coulissant (voir figure T5)

- Retirez le capot de protection du laser (26).
- Desserrez les deux vis de fixation (65) (d’1 à 2 tours environ) au moyen de la clé mâle pour vis à six pans creux (17).
  Ne desserrez pas les vis complètement.
- Déplacez le carter du laser vers la droite ou vers la gauche jusqu’à ce que les faisceaux laser ne dévient plus latéralement lorsque le bras coulissant est déplacé vers le bas.
- Après avoir effectué le réglage, contrôlez à nouveau l’affleurement avec la ligne de coupe. Si nécessaire, réajustez les faisceaux laser à l’aide des vis de réglage (63).
- Maintenez le carter du laser dans cette position et resserrez les vis de fixation (65).
- Remontez le capot de protection du laser (26).

##

- Placez l’outil électroportatif dans la position de transport.
- Tournez la table de sciage (37) jusqu’à l’encoche (14) 0°. Le levier (12) doit s’enclencher de manière perceptible dans l’encoche.

### Contrôle (voir figure U1)

- Réglez un rapporteur d’angle sur 90° et positionnez-le sur la table de sciage (37).

La branche du rapporteur doit affleurer avec la lame de scie (39) sur toute sa longueur.

### Réglage voir figure U2)

- Desserrez le levier de serrage (13).
- Desserrez les deux vis de réglage (66) (au moins d’1 tour) à l’aide d’une clé à douille (10 mm).
- Desserrez la vis de fixation (68) (3 tours environ) au moyen de la clé mâle pour vis à six pans creux (4 mm) (16).
- À l’aide de la clé mâle pour six à six pans creux (4 mm) (16), vissez ou dévissez la vis de réglage (67) jusqu’à ce que la branche du rapporteur d’angle affleure avec la lame de scie sur toute sa longueur.
- Resserrez le levier de serrage (13). Resserrez ensuite d’abord la vis de réglage (68) puis les vis de réglage (66).

Si, après le réglage, les indicateurs d’angle (32) et (20) ne se trouvent pas sur la même ligne que les marques 0° de l’échelle graduée (31), desserrez les vis de fixation des indicateurs d’angle à l’aide d’un tournevis cruciforme et orientez les indicateurs d’angle le long des marques 0°.

##

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Tournez la table de sciage (37) jusqu’à l’encoche (14) 0°. Le levier (12) doit s’enclencher de manière perceptible dans l’encoche.
- Tirez la butée réglable de gauche (5) complètement vers l’extérieur.
- Desserrez le levier de serrage (13) et poussez le bras coulissant à fond vers la gauche (45°) en agissant sur la poignée (1).

### Contrôle (voir figure V1)

- Réglez un rapporteur d’angle sur 45° et positionnez-le sur la table de sciage (37).

La branche du rapporteur doit affleurer avec la lame de scie (39) sur toute sa longueur.

### Réglage (voir figure V2)

- À l’aide d’une clé plate (8 mm) , vissez ou dévissez la vis de réglage (69) jusqu’à ce que la branche du rapporteur d’angle affleure avec la lame de scie sur toute sa longueur.
- Resserrez le levier de serrage (13).

Si les indicateurs d’angle (32) et (20) ne coïncident ensuite pas avec les marquages 45° de l’échelle graduée (31), revérifiez d’abord le réglage d’angle d’inclinaison 0° et les indicateurs d’angle. Réeffectuez ensuite le réglage de l’angle d’inclinaison de 45°.

##

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Tournez la table de sciage (37) jusqu’à l’encoche (14) 0°. Le levier (12) doit s’enclencher de manière perceptible dans l’encoche.
- Tirez la butée réglable de droite (5) complètement vers l’extérieur.
- Desserrez le levier de serrage (13).

En agissant sur la poignée (1), basculez le bras coulissant légèrement vers la gauche à partir de la position 0° et tournez le bouton de réglage (38) jusqu’à ce que la plage d’angles d’inclinaison de droite soit indiquée. |

- En agissant sur la poignée (1), basculez le bras coulissant jusqu’en butée vers la droite (45°).

### Contrôle (voir figure W1)

- Réglez un rapporteur d’angle sur 135° et positionnez-le sur la table de sciage (37).

La branche du rapporteur doit affleurer avec la lame de scie (39) sur toute sa longueur.

### Réglage (voir figure W2)

- À l’aide d’une clé plate (8 mm) , vissez ou dévissez la vis de réglage (70) jusqu’à ce que la branche du rapporteur d’angle affleure avec la lame de scie sur toute sa longueur.
- Resserrez le levier de serrage (13).

Si les indicateurs d’angle (32) et (20) ne coïncident ensuite pas avec les marquages 45° de l’échelle graduée (31), revérifiez d’abord le réglage d’angle d’inclinaison 0° et les indicateurs d’angle. Réeffectuez ensuite le réglage de l’angle d’inclinaison de 45°.

##

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Tournez la table de sciage (37) jusqu’à l’encoche (14) 0°. Le levier (12) doit s’enclencher de manière perceptible dans l’encoche.

### Contrôle (voir figure X1)

- Réglez un rapporteur d’angle sur 90° et positionnez-le entre la butée (6) et la lame de scie (39) sur la table de sciage (37).

La branche du rapporteur doit affleurer avec la lame de scie (39) sur toute sa longueur.

### Réglage (voir figure X2)

- Desserrez les quatre vis de réglage (71) à l’aide de la clé mâle pour vis à six pans creux (4 mm) (16) et faites tourner la table de sciage (37) avec l’échelle graduée (36) jusqu’à ce que la branche du rapporteur affleure avec la lame de scie sur toute la longueur.
- Resserrez les vis.

Si l’indicateur d’angle (57) ne coïncide ensuite pas avec le marquage 0° de l’échelle graduée (36), desserrez la vis (72) à l’aide d’un tournevis cruciforme et faites coïncider l’indicateur d’angle avec le marquage 0°.

##

il est possible de modifier la force de serrage du levier de serrage (13).

### Contrôle

- La force de serrage du levier doit assurer le maintien en position du bras coulissant lors de toute coupe biaise dans le plan vertical.

### Réglage

- Desserrez le levier de serrage (13).
- À l’aide d’une douille (17 mm), tournez la vis de réglage (73) dans le sens antihoraire pour réduire la force de serrage, ou dans le sens horaire pour augmenter la force de serrage.
- Réglez un angle d’inclinaison (dans le plan vertical), resserrez le levier de serrage (13) et vérifiez si la force de serrage souhaitée ait été atteinte.