# Sustitución de la hoja de sierra (ver figura c1−c4)

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

- Al montar la hoja de sierra utilice unos guantes de protección. Al tocar la hoja de sierra existe peligro de lesiones.

Solamente use hojas de sierra cuyas revoluciones máximas admisibles sean superiores a las revoluciones en vacío de la herramienta eléctrica.

Únicamente use hojas de sierra con las características indicadas en estas instrucciones de manejo que hayan sido ensayadas y vayan marcadas conforme a EN 847‑1.

Solamente utilice hojas de sierra recomendadas por el fabricante de esta herramienta eléctrica, adecuadas al material a trabajar. Esto evita un sobrecalentamiento de los dientes de la sierra al serrar.

## Desmontaje de la hoja de sierra

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Enrosque el tornillo de retención (41) con la mano hasta que la varilla (42) cuelgue libremente por debajo.
- Afloje el tornillo de fijación (43) (aprox. 2 vueltas) con la llave macho hexagonal (4 mm) (16).
  No desenrosque completamente el tornillo.
- Afloje el tornillo de fijación (44) (aprox. 6 vueltas) con la llave macho hexagonal (4 mm) (16).
  No desenrosque completamente el tornillo.
- Tire de la placa de protección (45) del tornillo de fijación (44) hacia adelante y hacia abajo.
- Gire la caperuza protectora pendular (4) hacia atrás y manténgala en esa posición.
- Enganche la varilla (42) con un orificio mediante el tornillo de fijación (44).
  De esta manera se mantiene abierta la caperuza protectora pendular.
- Gire el tornillo con hexágono interior (47) con la llave macho hexagonal ( mm) (16) y presione simultáneamente el bloqueo del husillo (46), hasta que encastre.
- Mantenga oprimido el bloqueo del husillo (46) y desenrosque el tornillo con hexágono interior (47) en sentido de giro de las agujas del reloj (¡Rosca a la izquierda!).
- Retire la brida tensora (48).
- Retire la hoja de sierra (39).

## Montaje de la hoja de sierra

- ¡Preste atención en el montaje a que el sentido de corte de los dientes (dirección de la flecha en la hoja de sierra) coincida con la dirección de la flecha que va marcada en la caperuza protectora!

Si fuese necesario, limpie primero las piezas antes de montarlas.

- Coloque la nueva hoja de sierra en la brida de apriete interior (49).

- Coloque la brida de apriete (48) y el tornillo con hexágono interior (47). Presione el bloqueo del husillo (46) hasta que encastre y apriete el tornillo con hexágono interior en sentido antihorario.
- Suelte la varilla (42) del tornillo de fijación (44) y vuelva a llevar la caperuza protectora pendular (4) hacia abajo.
- Deslice la placa de protección (45) de nuevo bajo el tornillo de fijación (44).
- Apriete de nuevo firmemente los tornillos de fijación (44) y (43).
- Desplace la varilla (42) a su posición inicial y apriete de nuevo el tornillo de retención (41) con la mano.