# Arbejdsforberedelse

##

Lange emner skal understøttes i den frie ende ved at lægge noget ind under dem eller støtte dem mod noget.

Savbordet kan gøres større til højre eller venstre vha. savbordsforlængelserne (7).

- Klap klemmearmen (50) indad.
- Træk savbordsforlængelsen (7) udad til den ønskede længde (maksimalt 250 mm).
- Tryk klemhåndtaget (50) udad igen for at fastgøre savbordsforlængelsen.

##

Ved savning af vandrette og/eller lodrette geringsvinkler skal du alt efter snitretningen trække den venstre eller højre justerbare anslagsskinne (5) udad eller fjerne den helt.

Lodret geringsvinkel | Vandret geringsvinkel |
--- | --- | ---
0°–47° (venstre) | ≤ 44° (højre/venstre) | Løsn låseskruen (51). Træk den venstre justerbare anslagsskinne (5) helt ud.
0°–47° (venstre) | ≥ 45° (højre/venstre) | Løsn låseskruen (51). Træk den venstre justerbare anslagsskinne (5) helt ud. Løft den justerbare anslagsskinne op, og fjern den. Fjern låseskruen (51).
0°–47° (højre) | ≤ 44° (højre/venstre) | Løsn låseskruen (51). Træk den højre justerbare anslagsskinne (5) helt ud. Løft den justerbare anslagsskinne op, og fjern den.
0°–47° (højre) | ≥ 45° (højre/venstre)

##

Glidearmens (27) glidemekanisme er forindstillet fra fabrikken og er ikke dæmpet, når el-værktøjet udleveres.

Dæmpningen af glidemekanismen kan indstilles individuelt på dæmperen (52):

Hård – kontrollerede arbejdsbevægelser

Blød – hurtige savsnit.

- Løsn de to stilleskruer (53) med unbrakonøglen (4 mm) (16) for at opnå en blødere dæmpning
- eller
- Spænd de to stilleskruer (53) mere fast for at opnå en hårdere dæmpning.

##

Emnet skal altid være spændt fast for at sikre en optimal arbejdssikkerhed.
Bearbejd ikke emner, der er så små, at de ikke kan spændes fast.

- Tryk emnet hårdt mod anslagsskinnerne (6) og (5).
- Stik den medleverede skruetvinge (18) ind i et af de dertil beregnede huller (54).
- Løsn vingeskruen , og tilpas skruetvingen til emnet. Spænd vingeskruen igen.
- Spænd gevindstangen (56) forsvarligt, og fastgør derved emnet.

### Løsnelse af emne

- Skruetvingen løsnes ved at dreje gevindstangen (56) mod uret.