# Transportēšana (skatīt attēlu Z)

Pirms elektroinstrumenta transportēšanas veiciet šādas darbības:

- Pārbīdiet slīdroku (27) līdz galam uz aizmuguri un fiksējiet to šajā stāvoklī.
- Pārliecinieties, ka dziļuma ierobežotājs (29) ir pilnībā iebīdīts un regulējošā skrūve (28) pārvietojoties slīdrokai, brīvi virzās cauri izgriezumam, nepieskaroties dziļuma ierobežotājam.
- Pārvietojiet slīdroku lejup, līdz fiksatoru stiprināšanai transporta stāvoklī (30) iespējams pilnīgi iebīdīt korpusā
- Līdz galam iebīdiet iekšā zāģēšanas galda pagarinātājus (7).
- Iestatiet vertikālā zāģēšanas leņķa vērtību 0° un stingri pievelciet fiksējošo rokturi (13).
- Pagrieziet zāģēšanas galdu (37) līdz galam pa kreisi un stingri pievelciet fiksējošo rokturi (11).
- Ar mikroāķu materiāla lenti (74) nostipriniet elektrokabeli.
- Noņemiet visus piederumus, ko nav iespējams stingri nostiprināt uz elektroinstrumenta.
- Ja iespējams, transportēšanas laikā ievietojiet rezerves zāģa asmeņus noslēdzamā futrālī.
- Transportējot elektroinstrumentu, satveriet to aiz padziļinājumiem (15) zāģēšanas galda sānos.

- Transportējot elektroinstrumentu, izmantojiet tikai šim nolūkam piemērotas transportēšanas ierīces, bet nekad neceliet to aiz aizsargierīcēm, slīdrokas vai roktura .