# Транспортный предохранитель (см. рис. A)

Транспортный предохранитель (30) облегчает транспортировку электроинструмента к различным местам работы.

## Снятие транспортного предохранителя (рабочее положение)

- Прижмите кронштейн (27) за рукоятку (1) слегка вниз, чтобы снять нагрузку с транспортного предохранителя (30).
- Вытяните транспортный предохранитель (30) полностью наружу.
- Медленно поднимите кронштейн (27) вверх.

## Активирование транспортного предохранителя (транспортное положение)

- Отодвиньте кронштейн (27) до упора назад и зафиксируйте его в этом положении.
- Поверните кронштейн вниз настолько, чтобы транспортный предохранитель (30) можно было полностью вдавить.

Прочие указания: см. Транспортировка (см. рис. Z)