# Vertikālā zāģēšanas leņķa iestatīšana

Vertikālo zāģēšanas leņķi var iestatīt robežās no 47° (noliece pa kreisi) līdz 47° (noliece pa labi).

Lai ātri un precīzi iestatītu biežāk lietotās vertikālā zāģēšanas leņķa vērtības, ir paredzētas īpašas atdures zāģēšanas leņķa vērtībām 0°, 22,5° un 45° un 47°.

##

- Izvelciet kreiso pārbīdāmo vadotni (5) līdz galam uz āru.
- Atbrīvojiet fiksējošo rokturi (13).
- Turot slīdroku (27) aiz roktura (1), nolieciet to sānu virzienā pa kreisi, līdz leņķa rādītājs (32) parāda vēlamo vertikālā zāģēšanas leņķa vērtību.
- Noturot slīdroku (27) šādā stāvoklī, no jauna stingri pieskrūvējiet fiksējošo rokturi (13).
  Fiksējošā roktura piespiedējspēkam jābūt pietiekamam, lai droši noturētu slīdroku pie jebkura izvēlētā vertikālā zāģēšanas leņķa.

##

- Izvelciet labējo pārbīdāmo vadotni (5) līdz galam uz āru.
- Atbrīvojiet fiksējošo rokturi (13).
- Turot slīdroku (27) aiz roktura (1), nedaudz nolieciet to sānu virzienā pa kreisi no 0° stāvokļa un tad grieziet rokturi (38), līdz tiek parādīts vēlamais vertikālā zāģēšanas leņķa vērtību diapazons.
- Turot slīdroku (27) aiz roktura (1), nolieciet to pa labi, līdz zāģēšanas leņķa rādītājs (20) parāda vēlamo zāģēšanas leņķa vērtību.
- Noturot slīdroku (27) šādā stāvoklī, no jauna stingri pievelciet fiksējošo rokturi (13).
  Fiksējošā roktura piespiedējspēkam jābūt pietiekamam, lai droši noturētu slīdroku pie jebkura izvēlētā vertikālā zāģēšanas leņķa.

##

Lai atvieglotu vertikālā zāģēšanas leņķa fiksētās vērtības 0° iestatīšanu, rokturis (38) fiksējas stāvoklī, kas atbilst kreisajam vertikālā zāģēšanas leņķa vērtību diapazonam. |

- Nolieciet slīdroku (27) pa labi pāri 0° stāvoklim.

##

- Izvelciet abas pārbīdāmās vadotnes (5) līdz galam uz āru.
- Atbrīvojiet fiksējošo rokturi (13).
- Turot slīdroku (27) aiz roktura (1), nolieciet to pa kreisi no 0° stāvokļa un grieziet rokturi (38), līdz tiek parādīts vēlamais vertikālā zāģēšanas leņķa vērtību diapazons.
- Turot slīdroku (27) aiz roktura (1), nolieciet to pa kreisi vai pa labi, līdz zāģēšanas leņķa rādītājs (32) vai (20) parāda vēlamo vertikālā zāģēšanas leņķa vērtību.
- Noturot slīdroku (27) šādā stāvoklī, no jauna stingri pievelciet fiksējošo rokturi (13).
  Fiksējošā roktura piespiedējspēkam jābūt pietiekamam, lai droši noturētu slīdroku pie jebkura izvēlētā vertikālā zāģēšanas leņķa.

##

Izvelciet iestatīšanas pogu (33) līdz galam uz āru un pagrieziet to par 90°. Tad, turot slīdroku (27) aiz roktura (1), nolieciet to sānu virzienā, līdz slīdroka fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.