# Symboler

Beakta symbolerna nedan som kan vara viktiga för elverktygets användning. Lägg på minne symbolerna och deras betydelse. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre och säkrare använda elverktyget.

Symboler och deras betydelse
| Klass 1 Laserprodukt för konsumenter
| Håll händerna på betryggande avstånd från sågområdet när elverktyget är påkopplat. Kontakt med sågklingan medför risk för personskada.
| Bär dammskyddsmask.
| Bär skyddsglasögon.
| Bär hörselskydd. Risk finns för att buller leder till hörselskada.
| Riskområde! Håll händerna, fingrarna och armarna på betryggande avstånd från detta område.
| Se till att fingrarna inte råkar mellan glidarmens rörliga delar. Fingrarna kan klämmas in och i hög grad skadas.
| Beakta sågklingans mått (sågklingans diameter D, håldiameter d). Håldiametern d måste passa till verktygsspindeln utan spelrum. Om användning av reduceringsstycken är nödvändigt är det viktigt att se till att reduceringsdelens mått passar till stambladstjockleken, till sågklingans håldiameter och till verktygsspindelns diameter. Använd om möjligt de reduceringsstycken som medföljer sågklingan. Sågklingans diameter D ska motsvara uppgiften på symbolen. Se även ”Mått för lämpliga sågklingor” i kapitlet ”Tekniska data”.
| För transport grip tag i elverktyget vid märkta partier (greppfördjupningar) eller transporthandtaget.
| Elverktyget får inte bäras i glidarmens handtag.
| Inkoppling av lasern
| Spännspaken öppen: Vertikala geringsvinklar kan ställas in. Spännspaken stängd: Den på glidarmen inställda geringsvinkeln bibehålls.
| Visar de enskilda stegen för inställning av vertikal geringsvinkel. 1. Lossa spännspaken 2. Sväng glidarmen något åt vänster 3. Ställ in önskat vertikalt geringsvinkelintervall på vridknoppen
| Ställ in vertikala geringsvinkelintervall på vridknoppen:
| Sågklingans lutning åt vänster (45° ... 0°)
| Sågklingans lutning åt höger (0° ... 45°)
| Glidarmens totala svängområde (–47° ... +47°)