# Zobrazené součásti

Číslování zobrazených součástí se vztahuje k vyobrazení elektrického nářadí na straně s obrázky.

(1) | Rukojeť
(2) | Blokování zapnutí vypínače
(3) | Ochranný kryt
(4) | Kyvný ochranný kryt
(5) | Nastavitelná dorazová lišta
(6) | Dorazová lišta
(7) | Prodloužení stolu pily
(8) | Montážní otvory
(9) | Vkládací deska
(10) | Aretační svorka
(11) | Zajišťovací knoflík pro libovolné pokosové úhly (horizontální)
(12) | Páčka pro přednastavení pokosového úhlu (horizontálního)
(13) | Zajišťovací páčka pro libovolné pokosové úhly (vertikální)
(14) | Zářezy pro standardní pokosové úhly (horizontální)
(15) | Prohlubně pro uchopení
(16) | Klíč na vnitřní šestihran (6 mm/4 mm)
(17) | Klíč na vnitřní šestihran (2 mm)
(18) | Šroubová svěrka
(19) | Vodicí váleček
(20) | Ukazatel úhlu pro pravý rozsah pokosového úhlu (0° až 47°) (vertikální)
(21) | Usměrňovač třísek
(22) | Vyfukování třísek
(23) | Odsávací adaptér
(24) | Zajišťovací páčka kluzného mechanismu
(25) | Varovný štítek laseru
(26) | Ochranný kryt laseru
(27) | Kluzné rameno
(28) | Seřizovací šroub hloubkového dorazu
(29) | Hloubkový doraz
(30) | Přepravní pojistka
(31) | Stupnice pro pokosový úhel (vertikální)
(32) | Ukazatel úhlu pro levý rozsah pokosového úhlu (47° až 0°) (vertikálního)
(33) | Nastavovací knoflík pro pokosový úhel 22,5° (vertikální)
(34) | Aretační šroub délkového dorazu
(35) | Délkový doraz
(36) | Stupnice pokosového úhlu (horizontálního)
(37) | Stůl pily
(38) | Otočný knoflík pro nastavení rozsahu pokosového úhlu (vertikálního)
(39) | Pilový kotouč
(40) | Výstupní otvor laserového paprsku
(41) | Aretační šroub kyvného ochranného krytu
(42) | Tyč kyvného ochranného krytu
(43) | Přední upevňovací šroub (krycí deska/kyvný ochranný kryt)
(44) | Zadní upevňovací šroub (krycí deska/kyvný ochranný kryt)
(45) | Krycí deska
(46) | Aretace vřetena
(47) | Šroub s vnitřním šestihranem pro upevnění pilového kotouče
(48) | Upínací příruba
(49) | Vnitřní upínací příruba
(50) | Zajišťovací páčka prodloužení stolu pily
(51) | Aretační šroub nastavitelné dorazové lišty
(52) | Tlumič
(53) | Seřizovací šrouby tlumení
(54) | Otvory pro šroubovou svěrku
(55) | Křídlový šroub
(56) | Závitová tyč
(57) | Ukazatel pokosového úhlu (horizontálního)
(58) | Vypínač
(59) | Vypínač pro zapnutí/vypnutí laseru (vyznačení linie řezu)
(60) | Šrouby vkládací desky
(61) | Upínací šroub délkového dorazu
(62) | Šroub pro ochranný kryt laseru
(63) | Seřizovací šroub polohování laseru (zarovnání)
(64) | Upevňovací šroub montážní desky laseru
(65) | Upevňovací šroub tělesa laseru
(66) / (67) / (68) | Seřizovací šrouby pro základní nastavení 0° (vertikální pokosový úhel)
(69) | Seřizovací šroub pro základní nastavení 45° (levý vertikální pokosový úhel)
(70) | Seřizovací šroub pro základní nastavení 45° (pravý vertikální pokosový úhel)
(71) | Seřizovací šrouby stupnice pro pokosové úhly (horizontální)
(72) | Šroub ukazatele úhlu (horizontálního)
(73) | Seřizovací šroub pro svěrnou sílu zajišťovací páčky pro libovolné pokosové úhly (vertikální)
(74) | Stahovací páska