# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all’illustrazione dell’elettroutensile nella pagina con rappresentazione grafica.

(1) | Impugnatura
(2) | Dispositivo di blocco dell’interruttore di avvio/arresto
(3) | Cuffia di protezione
(4) | Cuffia di protezione oscillante
(5) | Guida di battuta regolabile
(6) | Guida di battuta
(7) | Prolunga del banco sega
(8) | Fori di montaggio
(9) | Piano d’appoggio
(10) | Fermaglio di bloccaggio
(11) | Pomello di fissaggio per angolo obliquo a scelta (orizzontale)
(12) | Levetta di regolazione preliminare angolo obliquo (orizzontale)
(13) | Leva di serraggio per angolo obliquo a scelta (verticale)
(14) | Tacche per angoli obliqui standard (orizzontali)
(15) | Incavi di impugnatura
(16) | Chiave a brugola (6 mm/4 mm)
(17) | Chiave a brugola (2 mm)
(18) | Morsetto a vite
(19) | Rotella di scorrimento
(20) | Indicatore campo di angolo obliquo destro (da 0° a 47°) (verticale)
(21) | Deviatrucioli
(22) | Espulsione dei trucioli
(23) | Adattatore di aspirazione
(24) | Leva di bloccaggio del meccanismo di scorrimento
(25) | Targhetta di pericolo raggio laser
(26) | Calotta di protezione laser
(27) | Braccio scorrevole
(28) | Vite di regolazione della battuta di profondità
(29) | Battuta di profondità
(30) | Dispositivo di sicurezza per il trasporto
(31) | Scala graduata per angolo obliquo (verticale)
(32) | Indicatore campo di angolo obliquo sinistro (da 47° a 0°) (verticale)
(33) | Pulsante di regolazione per angolo obliquo di 22,5° (verticale)
(34) | Vite di bloccaggio della guida longitudinale
(35) | Guida longitudinale
(36) | Scala graduata per angolo obliquo (orizzontale)
(37) | Banco sega
(38) | Manopola di regolazione campo di angolo obliquo (verticale)
(39) | Lama
(40) | Uscita raggio laser
(41) | Vite di arresto leveraggio della cuffia di protezione oscillante
(42) | Leveraggio della cuffia di protezione oscillante
(43) | Vite di fissaggio anteriore (piastra di copertura/cuffia di protezione oscillante)
(44) | Vite di fissaggio posteriore (piastra di copertura/cuffia di protezione oscillante)
(45) | Piastra di copertura
(46) | Bloccaggio dell’alberino
(47) | Vite a brugola per fissaggio della lama
(48) | Flangia di serraggio
(49) | Flangia di serraggio interna
(50) | Levetta di serraggio della prolunga per banco sega
(51) | Vite di bloccaggio della guida di battuta regolabile
(52) | Smorzatore
(53) | Viti di regolazione smorzamento
(54) | Fori per morsetto a vite
(55) | Vite ad alette
(56) | Asta filettata
(57) | Indicatore di angolo obliquo (orizzontale)
(58) | Interruttore di avvio/arresto
(59) | Interruttore di avvio/arresto del laser (marcatura della linea di taglio)
(60) | Viti per piano d’appoggio
(61) | Vite di serraggio della guida longitudinale
(62) | Vite per calotta di protezione laser
(63) | Vite di regolazione per posizionamento del raggio laser (livellamento)
(64) | Vite di fissaggio per la piastra di montaggio del laser
(65) | Vite di fissaggio per il corpo del laser
(66) / (67) / (68) | Viti di regolazione base a 0° (angolo obliquo verticale)
(69) | Vite di regolazione base a 45° (angolo obliquo verticale sinistro)
(70) | Vite di regolazione base a 45° (angolo obliquo verticale destro)
(71) | Viti di regolazione della scala per angoli obliqui (orizzontali)
(72) | Vite dell’indicatore di angolo (orizzontale)
(73) | Vite di regolazione forza di serraggio del pomello di fissaggio per angolo obliquo a scelta (verticale)
(74) | Nastro di fissaggio a strappo