# გამოსახული კომპონენტები

წარმოდგენილი კომპონენტების ნუმერაცია ეხება ელექტროხელსაწყოს სურათს ილუსტრაციების გვერდზე.

(1) | სახელური
(2) | ამომრთველის ბლოკირება
(3) | დამცავი გარსაცმი
(4) | ქანქარა დამცავი გარსაცმი
(5) | რეგულირებადი საბჯენი თამასა
(6) | საბჯენი თამასა
(7) | მაგიდის დამაგრძელებელი
(8) | სამაგრი ნახვრეტები
(9) | ჩასადგმელი ფილა
(10) | ფიქსირების მომჭერი
(11) | თავისუფალი ხერხვის კუთხის (ჰორიზონტალური) ფიქსაციის სახელური
(12) | ხერხვის კუთხის წინასწარი დაყენების (ჰორიზონტალური) ბერკეტი
(13) | დასაჭერი სახელური თავისუფალი ხერხვის კუთხისთვის (ვერტიკალური)
(14) | ჭრილები ყველაზე გავრცელებული კუთხეებისთვის (ჰორიზონტალური)
(15) | მოსაჭიდი ჩაღრმავებები
(16) | ექვსწახნაგა გასაღები (6 მმ/4 მმ)
(17) | ექვსწახნაგა გასაღები (2 მმ)
(18) | ჭახრაკი
(19) | სრიალის გორგოლაჭი
(20) | ხერხვის კუთხის მაჩვენებელი მარცხნივ დახრისას (0°–47°) (ვერტიკალური)
(21) | ნათალის დეფლექტორი
(22) | მილყელი ნახერხის გამოსასვლელად
(23) | მტვერსასრუტის ადაპტერი
(24) | სრიალის მექანიზმის მომჭერი ბერკეტი
(25) | ლაზერული გამოსხივების გამაფრთხილებელი ფირფიტა
(26) | ლაზერის დამცველი ხუფი
(27) | კრონშტაინი
(28) | სიღრმის შემზღუდველის რეგულირების ხრახნი
(29) | სიღრმის შემზღუდველი
(30) | ტრანსპორტირების ფიქსატორი
(31) | ხერხვის კუთხის სკალა (ვერტიკალური)
(32) | ხერხვის კუთხის მაჩვენებელი მარცხნივ დახრისას (47°–0°) (ვერტიკალური)
(33) | ხერხვის კუთხის დაყენების თავაკი 22,5° (ვერტიკალური)
(34) | გრძივი საბჯენის ფიქსირების ხრახნი
(35) | გრძივი საბჯენი
(36) | ხერხვის (ჰორიზონტალური) კუთხის შკალა
(37) | სახერხი მაგიდა
(38) | საბრუნი სახელური ხერხვის კუთხის დიაპაზონის დასაყენებლად (ვერტიკალური)
(39) | ხერხის პირი
(40) | ლაზერული სხივის გამოსასვლელი ხვრელი
(41) | ქანქარა დამცავი გარსაცმის მხრეულის ფიქსაციის ხრახნი
(42) | ქანქარა დამცავი გარსაცმის მხრეული
(43) | წინა საჭერი ხრახნი (დამცავი ფირფიტა/ქანქარა დამცავი გარსაცმი)
(44) | უკანა საჭერი ხრახნი (დამცავი ფირფიტა/ქანქარა დამცავი გარსაცმი)
(45) | დამცავი ფირფიტა
(46) | შპინდელის ჩამკეტი
(47) | ხრახნი შიდა ექვსწახნაგათი სახერხი დისკის დასამაგრებლად
(48) | მომჭერი მილტუჩი
(49) | შიდა მომჭერი მილტუჩი
(50) | მაგიდის დამაგრძელებლის მომჭერი ბერკეტი
(51) | რეგულირებადი საბჯენი თამასის ფიქსირების ხრახნი
(52) | დემპფერი
(53) | ხრახნები დემპფირების დასარეგულირებლად
(54) | ნახვრეტები ჭახრაკებისთვის
(55) | ქანჩყურიანი ხრახნი
(56) | ჭახრაკის ხრახნი
(57) | ხერხვის კუთხის მაჩვენებელი (ჰორიზონტალური)
(58) | ამომრთველი
(59) | ლაზერის ამომრთველი (ხერხვის ხაზის მონიშვნა)
(60) | სადები ფილის ხრახნები
(61) | გრძივი საბჯენის მომჭერი ხრახნი
(62) | ლაზერის დამცავი ხუფის ხრახნი
(63) | საყენებელი ხრახნი ლაზერის პოზიციონირებისთვის (ერთ დონეზე)
(64) | სამაგრი ხრახნი სამონტაჟო ფილისთვის
(65) | ლაზერის კორპუსის სამაგრი ხრახნი
(66) / (67) / (68) | საყენებელი ხრახნები საბაზო პოზიციისთვის 0° (ხერხვის ვერტიკალური კუთხე)
(69) | საყენებელი ხრახნი საბაზო პოზიციისთვის 45° (მარცხენა ხერხვის ვერტიკალური კუთხე)
(70) | საყენებელი ხრახნი საბაზო პოზიციისთვის 45° (მარჯვენა ხერხვის ვერტიკალური კუთხე)
(71) | ხერხვის კუთხის სკალის საყენებელი ხრახნები (ჰორიზონტალური)
(72) | ხერხვის კუთხის მაჩვენებლის ხრახნი (ჰორიზონტალური)
(73) | ნებისმიერი ხერხვის კუთხისთვის (ვერტიკალური) მომჭერი სახელურის მოჭერის ძალის საყენი ხრახნი
(74) | წებოვანი ლენტი