# Symboler

De nedenstående symbolene kan være av betydning for bruk av elektroverktøyet. Legg merke til symbolene og deres betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med å bruke elektroverktøyet en bedre og sikrere måte.

Symboler og deres betydning
| Klasse 1 Laserprodukt for forbrukere
| Pass på at hendene ikke kommer inn i sageområdet når elektroverktøyet går. Ved kontakt med sagbladet er det fare for skader.
| Bruk en støvmaske.
| Bruk vernebriller.
| Bruk hørselvern. Eksponering for støy kan redusere hørselstap.
| Fareområde! Hold helst hender, fingre eller armer borte fra dette området.
| Pass på at fingrene dine ikke kommer inn mellom de bevegelige delene på glidearmen. Fingrene kan klemmes og skades alvorlig.
| Vær oppmerksom på sagbladets dimensjoner (sagbladdiameter D, hulldiameter d). Hulldiameteren d må passe til verktøyspindelen. Det skal ikke være noen klaring. Hvis det er nødvendig å bruke reduksjonsstykker, må reduksjonsstykkenes dimensjoner passe til tykkelsen på stambladet, sagbladets hulldiameter og diameteren på verktøyspindelen. Bruk fortrinnsvis reduksjonsstykkene som fulgte med sagbladet. Sagbladdiameteren D må stemme overens med angivelsen på symbolet. Se også "Egnede sagbladmål" i kapittelet "Tekniske data".
| Ta kun tak i elektroverktøyet på disse markerte stedene (fordypningene) eller i transporthåndtaket.
| Du må aldri bære elektroverktøyet i håndtaket på glidearmen.
| Slå på laserverktøyet
| Åpent spenngrep: Det kan innstilles vertikal gjæringsvinkel. Lukket spenngrep: Den innstilte gjæringsvinkelen til glidearmen holdes.
| Viser de enkelte skrittene til innstilling av den vertikale gjæringsvinkelen. 1. Løsne spennhåndtaket 2. Sving glidearmen litt mot venstre 3. Still inn ønsket vertikalt gjæringsvinkelområde med skruknappen
| Stille inn vertikale gjæringsvinkelområder med skruknappen:
| Sagbladets helning mot venstre (45° ... 0°)
| Sagbladets helning mot høyre (0° ... 45°)
| Glidearmens samlede svingområde (–47° ... +47°)