# Műszaki adatok

Sínes gérvágó |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Névleges feszültség | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Frekvencia | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Üresjárati fordulatszám | perc-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Indításiáram-korlátozás |  | ● | – | ● | ●
A lézer típusa | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Lézerosztály |  | 1 | 1 | 1 | 1
SúlyA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Érintésvédelmi osztály |  | / II | / II | / II | / II
A kéziszerszámhoz használható fűrészlapok méretei |
Fűrészlap-átmérő D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Fűrészlap-magvastagság | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Max. vágási szélesség | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Furatátmérő d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül

Megengedett munkadarab méretek lásd Megengedett munkadarab méretek

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.