# Dispozitivul de siguranţă la transport (consultă imaginea A)

Dispozitivul de siguranţă la transport (30) permite manevrarea mai uşoară a sculei electrice în timpul transportului către diferite puncte de lucru.

## Deblocarea sculei electrice (poziţie de lucru)

- Apăsaţi puţin în jos braţul culisant (27) pe mâner (1) pentru a decupla dispozitivul de siguranţă la transport (30).
- Trageţi complet în afară dispozitivul de siguranţă la transport (30).
- Ridicaţi lent braţul culisant (27).

## Asigurarea sculei electrice (poziţie de transport)

- Împinge complet spre înapoi braţul culisant (27) şi blochează-l în această poziţie.
- Împinge în jos braţul culisant până când dispozitivul de siguranţă la transport (30) este apăsat complet în interior.

Alte observaţii: vezi Transportul (consultă imaginea Z)