# بدء التشغيل

- انتبه إلی جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع البيانات المذكورة علی لوحة صنع العدة الكهربائية.

##

- لغرض تشغيل العدة الكهربائية، حرك أولا قفل التشغيل (2)إلى الوسط واضغط بعدها على مفتاح التشغيل والإطفاء (58) واحتفظ به مضغوطا.

ملحوظة لا يمكن تثبيت مفتاح التشغيل والإطفاء (58) لأسباب متعلقة بالأمان، بل يجب أن يتم ضغطه طوال فترة التشغيل.

##

- لغرض الإطفاء اترك مفتاح التشغيل/الإطفاء (58).

##

إن محدد تيار التشغيل الإلكتروني يحدد القدرة عند تشغيل العدة الكهربائية، ويتيح التشغيل بمصهر 16 أمبير.

ملاحظة: إن بدأت العدة الكهربائية تدور بعدد اللفات الكامل بعد التشغيل مباشرة، فهذا يعني أن محدد تيار بدء التشغيل وواقية إعادة التشغيل بهما عطل. يجب أن ترسل العدة الكهربائية إلی مركز خدمة العملاء فورا.