# Настройка вертикального угла распила

Вертикальный угол распила можно регулировать в диапазоне от 47° (слева) до 47° (справа).

Для быстрой и точной настройки часто используемых вертикальных углов распила предусмотрены упоры для углов 0°, 22,5°, 45° и 47°.

##

- Выдвиньте левую регулируемую упорную планку (5) полностью наружу.
- Отпустите зажимную ручку (13).
- Поверните кронштейн (27) за рукоятку (1) влево до нужного вертикального угла распила на указателе угла (32).
- Удерживайте кронштейн (27) в этом положении и снова крепко затяните зажимную ручку (13).
  Сила зажима зажимной ручки должна быть достаточной для того, чтобы кронштейн надежно держался в своем положении при любом вертикальном угле распила.

##

- Выдвиньте правую регулируемую упорную планку (5) полностью наружу.
- Отпустите зажимную ручку (13).
- Слегка наклоните кронштейн (27) за рукоятку (1) из положения 0° влево и поворачивайте поворотную ручку (38) до тех пор, пока не будет достигнут необходимый вертикальный диапазон углов распила.
- Поверните кронштейн (27) за рукоятку (1) вправо до нужного угла распила на указателе угла (20).
- Удерживайте кронштейн (27) в этом положении и снова крепко затяните зажимную ручку (13).
  Сила зажима зажимной ручки должна быть достаточной для того, чтобы кронштейн надежно держался в своем положении при любом вертикальном угле распила.

##

Для облегчения повторной настройки стандартного угла распила 0° поворотная ручка (38) входит в зацепление на диапазоне угла распила. |

- Поверните кронштейн (27) из правого положения в положение 0°.

##

- Выдвиньте обе регулируемые упорные планки (5) полностью наружу.
- Отпустите зажимную ручку (13).
- Слегка наклоните кронштейн (27) за рукоятку (1) из положения 0° влево и поворачивайте поворотную ручку (38) до тех пор, пока не будет достигнут необходимый вертикальный диапазон углов распила.
- Наклоняйте кронштейн (27) за рукоятку (1) влево или вправо, пока указатель угла (32) или (20) не покажет необходимый вертикальный угол распила.
- Удерживайте кронштейн (27) в этом положении и снова крепко затяните зажимную ручку (13).
  Сила зажима зажимной ручки должна быть достаточной для того, чтобы кронштейн надежно держался в своем положении при любом вертикальном угле распила.

##

Вытяните головку (33) до конца наружу и поверните ее на 90°. После этого, поверните кронштейн (27) за рукоятку (1) так, чтобы он отчетливо вошел в зацепление.